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1. INTRODUCERE

[bookmark: _Hlk132182679]Conform contractului nr. 92/41885/24.04.2025 încheiat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, SC Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS SA a elaborat planul de acţiune pentru reducerea zgomotului pentru sectoarele de drumuri naționale și autostrăzi administrate de CNAIR SA, ţinând cont de reglementările legale în vigoare. INCERTRANS este certificat de Asociația Română de Mediu 1998 ca expert atestat – nivel principal în domeniul EGZA, conform Certificatului de Atestare seria RGX nr. 335/11.08.2022.

Acest plan de acţiune a fost realizat luându-se în considerare cerinţele prevăzute în Legea nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare.

Acest plan de acţiune a fost efectuat pe baza hărţilor strategice de zgomot ale sectoarelor de drumuri naționale și autostrăzi administrate de CNAIR SA realizate în anul 2025 de SC Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS SA. Anul de referinţă pentru care s-a realizat elaborarea hărţilor strategice de zgomot este 2021. 

2. RAPORT
2.1. Descrierea drumului principal – DN28 km 65+150 – km 75+797
[bookmark: _Hlk201507665][bookmark: _Hlk201859562]Segmentul de drum principal DN28_km65+150-km75+797 face parte din drumul național DN28 de 139,982 km care leagă localitățile: Săbăoani (DN2), Târgu Frumos, Iași, Răducăneni, Gorban și Albița (DN24B). Este delimitat de intrarea în localitatea Valea Lupului și intersecția cu DN24 (intravilan Mun. Iași).

[bookmark: _Hlk201859610]Lungime: 10,647 km (sursa: CNAIR SA).

Trafic: număr anual de treceri vehicule = 9.008.565

Localizare:  Sectorul de drum este amplasat într-o zonă de șes și are următoarea schemă itinerară.

Tab.1 – Descrierea traseului
	Tip drum
	Nr. drum
	km
	m
	Descriere

	DN
	28
	65
	060
	Intrare în localitatea Valea Lupului

	DN
	28
	67
	050
	Intersecție giratorie cu stradă

	DN
	28
	67
	667
	Ieșire din localitatea Valea Lupului

	DN
	28
	67
	667
	Intrare în Mun. Iași

	DN
	28
	75
	797
	Intersecție cu DN24 (intravilan Mun. Iași)


[image: ]
Figura 1 – Traseul DN28 = km 65+150 – km 75+797

[bookmark: _Hlk201497727]Populaţie: 323.031 locuitori total localități pentru care s-a realizat evaluarea zgomotului provenit din sursa trafic rutier de pe drumurile principale administrate de CNAIR SA, din care 63.163 locuitori în zona de impact (sursa: Institutul Național de Statistică, prelucrări elaborator).
Numărul de locuințe la sfârșitul anului 2021 era de 177.570 la nivelul tuturor localităților, din care 34.721 în zona de impact (sursa: Institutul Național de Statistică, prelucrări elaborator).

Tab.2 – Populație și locuințe
	UAT
	Județ
	Populație totală
	[bookmark: _Hlk200717682]Populație zonă impact[footnoteRef:1] [1:  Zona de impact = zona delimitată de 500 m stânga/dreapta față de axul drumului principal.] 

	Număr locuințe total UAT
	Număr locuințe zonă impact

	IAŞI
	IS
	271692
	56679
	152220
	31702

	MIROSLAVA
	IS
	28534
	62
	14132
	31

	REDIU
	IS
	8295
	183
	4550
	101

	VALEA LUPULUI
	IS
	14510
	6239
	6668
	2887

	TOTAL
	
	323031
	63163
	177570
	34721



· Clima
La cartarea strategică de zgomot a segmentelor de drumuri naționale și autostrăzi administrate de CNAIR SA au fost luate în considerare valorile implicite utilizate de softul de modelare SoundPlan 9.1, conform CNOSSOS-EU.

Tab.3 – Date climatologice SP
	Parametru
	Valoare

	Temperatura medie a aerului (°C)
	10

	Umezeala medie relativă (%)
	70

	Presiunea atmosferică (mb)
	1013,3




2.2. Autoritatea responsabilă

Conform Legii 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare, Art. 39: „Operatorii economici care au în administrare infrastructuri rutiere, feroviare, aeroportuare şi portuare, după caz, realizează cartarea zgomotului şi elaborează hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune, potrivit prevederilor prezentei legi, pentru:
a) traficul rutier desfăşurat pe drumurile principale care se află în administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. şi care au un trafic mai mare de 3 milioane de treceri de vehicule pe an, indiferent dacă se află poziţionate în interiorul sau în exteriorul unor aglomerări;”

Autoritatea responsabilă pentru elaborarea hărţilor de zgomot şi realizarea planului de acţiune este: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), din cadrul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, București.

2.3. Cadrul legal

La elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planului de acţiune au fost respectate prevederile următoarelor acte normative: 
· Legea nr.121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2328/2021 privind aprobarea valorilor limită pentru indicatorii L_zsn, L_noapte, L_zi şi L_seară, publicat în Monitorul Oficial 1235/28.12.2021;
· Legea nr.181/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare.

În procesul de elaborare şi/sau revizuire a planurilor de acţiune, autorităţile administraţiei publice locale și operatorii economici care au în administrare infrastructuri rutiere, feroviare, aeroportuare și porutare, după caz, au obligaţia să îndeplinească procedura de participare şi consultare a publicului, potrivit art. 34 din Legea nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare.

Cerinţe minime pentru planurile de acţiune conform Anexa 5 la Legea nr. 121/2019, cu modificările și completările ulterioare
1. Un plan de acţiune trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
a) descrierea aglomerării, a drumurilor principale, a căilor ferate principale sau a aeroporturilor mari şi a altor surse de zgomot luate în considerare;
b) autoritatea sau unitatea responsabilă;
c) cadrul legal;
d) valorile-limită utilizate potrivit prevederilor actului normativ care se elaborează în conformitate cu art. 86 din lege; 
e) sinteza informaţiilor obţinute prin cartarea zgomotului; 
f) o evaluare a numărului de persoane estimate expuse la zgomot, identificarea problemelor şi situaţiilor care necesită îmbunătăţiri; 
g) sinteza oficială a consultărilor publice organizate potrivit prevederilor art. 36 şi art. 37 din lege; 
h) informaţii privind măsurile de reducere a zgomotului aflate în desfăşurare şi informaţii privind proiectele de reducere a zgomotului aflate în pregătire; 
i) acţiuni pe care autorităţile competente intenţionează să le ia în următorii 5 ani, care să includă măsurile pentru protejarea zonelor liniştite; 
j) strategia pe termen lung; 
k) informaţii financiare (dacă sunt disponibile): bugete, evaluarea cost-eficienţă, evaluarea cost-profit; 
l) prognoze privind evaluarea implementării şi a rezultatelor planului de acţiune.

2. Acţiunile pe care intenţionează să le întreprindă în domeniul lor de competenţă autorităţile şi operatorii economici care au obligaţia elaborării planurilor de acţiune şi a implementării măsurilor de gestionare şi reducere a zgomotului conţinute de acestea, conform prezentei legi, sunt, de exemplu: 
a) planificarea traficului; 
b) amenajarea teritoriului; 
c) măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot; 
d) alegerea surselor mai silenţioase; 
e) măsuri de reducere a transmiterii zgomotului; 
f) introducerea, după caz, a pârghiilor economice stimulative care să încurajeze diminuarea sau menţinerea valorilor nivelurilor de zgomot sub maximele permise.

3. Fiecare plan de acţiune trebuie să conţină estimări privind reducerea numărului de persoane afectate (disconfort, tulburarea somnului și altele asemenea).

4. La elaborarea şi reactualizarea ghidului prevăzut la art. 91 alin. (5) din lege se ţine seama de conţinutul ghidurilor elaborate de Comisia Europeană, care prezintă îndrumări cu privire la planurile de acţiune.

2.4. Valori limită în vigoare

Valorile limită pentru indicatorii Lzsn, Lnoapte, Lzi și Lseară sunt stabilite de Ordinul Ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2328/2021.

Având în vedere sursa de zgomot pentru care s-a realizat cartarea strategică de zgomot pe sectoarele de drum național și autostrăzi aflate în administrarea CNAIR SA, se vor aplica valorile limită prezentate în tabelul următor.

Tab. 4 - Valori-limită pentru sursa de zgomot drumuri principale în aglomerări și în exteriorul acestora
	Nr. crt.
	Tip valori-limită
	Valori-limită
	Aplicabilitate pentru situația existentă

	
	
	Lzsn
	Lnoapte
	

	1
	Valori de prag
	70
	60
	Autostrăzi și drumuri naționale

	2
	Valori de prag
	65
	55
	Drumuri județene și drumuri comunale

	3
	Limită admisibilă
	56[footnoteRef:2] [2:  În conformitate cu prevederile art. 10 din Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu limita admisibilă din tabelul nr. 8 şi nota 1 aferentă tabelului nr. 8 din SR 10009-2017 Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant (valoarea Lzsn a fost convertită utilizând formula de calcul pentru Lzsn, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 121/2019).] 

	503
	Autostrăzi, drumuri naționale, drumuri județene și drumuri comunale

	4
	Limită admisibilă
	56[footnoteRef:3] [3:  În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) şi (2) din Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu notele 1 şi 4 aferente tabelului nr. 8 din SR 10009 Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant (valoarea Lzsn a fost convertită utilizând
formula de calcul pentru Lzsn, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 121/2019).] 

	454
	Autostrăzi, drumuri naționale, drumuri județene și drumuri comunale




2.5. Cartarea zgomotului pentru sectorul de drum principal DN28 km 65+150 – km 75+797 – sinteza rezultatelor

În cursul anului 2025, SC INCERTRANS SA a elaborat Hărţile Strategice de Zgomot pentru sectoarele de drum național și atustrăzi cu trafic mai mare de 3.000.000 treceri pe an administrate de CNAIR SA. Această activitate s-a desfăşurat etapizat, urmărind cerinţele caietului de sarcini şi respectând normele legale în vigoare.
Cartarea zgomotului reprezintă prezentarea datelor privind situaţia existentă sau prognozată referitoare la zgomot în funcţie de un indicator de zgomot, care evidenţiază depăşirile valorilor limită în vigoare, numărul persoanelor expuse sau numărul de locuinţe expuse la anumite valori ale unui indicator de zgomot pentru o anumită zonă. Astfel, pentru sursa de zgomot trafic rutier s-a realizat o hartă, pentru cei doi parametri acustici prevăzuţi în Legea 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Lzsn (indicator de zgomot asociat disconfortului general) şi Lnoapte (indicator de zgomot asociat tulburării somnului din perioada de noapte). Aceste hărţi au fost însoţite de un raport complet care descrie etapele străbătute până la finalizarea cartografierii acustice.

După elaborarea hărţilor strategice de zgomot, acestea au fost postate pe site-ul CNAIR SA, la adresa http://www.cnadnr.ro/ secțiunea Transparență/Siguranță circulației/Hărți strategice de zgomot. 

Sinteza cartării zgomotului este acţiunea de a prezenta evaluarea rezultatelor obţinute în urma realizării fiecărei hărţi strategice de zgomot în conformitate cu prevederile din Legea 121/2019 referitoare la evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare, pentru sursa de zgomot:
· Trafic rutier


Harta de zgomot privind traficul rutier pe drumul principal DN28_km65+150-km75+797, în regim Lzsn

Conform datelor obţinute din hărţile strategice de zgomot pentru traficul rutier pe drumul principal DN28_km65+150-km75+797, cod identificare RD_RO_00_166 se evidenţiază următoarele.



Tab.5 - Lzsn
	
	Interval
	Harta de zgomot

	
	dB
	Persoane
	Locuințe
	Unități învățământ
	Spitale
	Suprafața [km2]

	Toate zonele
	55-59
	12307
	6811
	14
	0
	2,94

	
	56-59
	9347
	5170
	11
	0
	2,21

	
	60-64
	6280
	3475
	6
	3
	1,28

	
	65-69
	3050
	1693
	0
	0
	0,63

	
	70-74
	2837
	1580
	0
	0
	0,41

	
	>75
	1973
	1103
	0
	0
	0,5

	Rediu
	55-59
	0
	0
	0
	0
	0,01

	
	56-59
	0
	0
	0
	0
	0

	
	60-64
	0
	0
	0
	0
	0

	
	65-69
	0
	0
	0
	0
	0

	
	70-74
	0
	0
	0
	0
	0

	
	>75
	0
	0
	0
	0
	0

	Valea Lupului
	55-59
	768
	357
	0
	0
	0,28

	
	56-59
	620
	288
	0
	0
	0,22

	
	60-64
	413
	192
	0
	0
	0,17

	
	65-69
	161
	75
	0
	0
	0,09

	
	70-74
	86
	40
	0
	0
	0,05

	
	>75
	19
	8
	0
	0
	0,05

	Iași
	55-59
	11539
	6454
	14
	0
	2,66

	
	56-59
	8727
	4882
	11
	0
	1,99

	
	60-64
	5867
	3283
	6
	3
	1,1

	
	65-69
	2889
	1618
	0
	0
	0,54

	
	70-74
	2750
	1540
	0
	0
	0,35

	
	>75
	1954
	1094
	0
	0
	0,45




Harta de zgomot privind traficul rutier pe drumurile principale în regim Lnoapte
Conform datelor obţinute din hărţile strategice de zgomot pentru traficul rutier pe drumul principal DN28_km65+150-km75+797, cod identificare RD_RO_00_166 se evidenţiază următoarele.
Tab.6 - Lnoapte
	
	Interval
	Harta de zgomot

	
	dB
	Persoane
	Locuințe
	Unități învățământ
	Spitale
	Suprafața [km2]

	Toate zonele
	45-49
	16749
	9259
	14
	3
	3,55

	
	50-54
	8184
	4528
	11
	2
	1,97

	
	55-59
	4225
	2344
	2
	1
	0,8

	
	60-64
	2715
	1513
	0
	0
	0,46

	
	65-69
	2859
	1595
	0
	0
	0,33

	
	>70
	0
	0
	0
	0
	0,27

	Rediu
	45-49
	23
	13
	0
	0
	0,03

	
	50-54
	0
	0
	0
	0
	0

	
	55-59
	0
	0
	0
	0
	0

	
	60-64
	0
	0
	0
	0
	0

	
	65-69
	0
	0
	0
	0
	0

	
	>70
	0
	0
	0
	0
	0

	Valea Lupului
	45-49
	1140
	528
	0
	0
	0,3

	
	50-54
	544
	253
	0
	0
	0,22

	
	55-59
	223
	103
	0
	0
	0,11

	
	60-64
	79
	37
	0
	0
	0,06

	
	65-69
	53
	24
	0
	0
	0,04

	
	>70
	0
	0
	0
	0
	0,02

	Iași
	45-49
	15586
	8718
	14
	3
	3,23

	
	50-54
	7640
	4274
	11
	2
	1,75

	
	55-59
	4001
	2241
	2
	1
	0,69

	
	60-64
	2636
	1476
	0
	0
	0,4

	
	65-69
	2807
	1571
	0
	0
	0,29

	
	>70
	0
	0
	0
	0
	0,25



Pentru acest segment de drum principal există următoarele clădiri sensibile expuse la niveluri de zgomot mai mari de 55 dB pentru Lzsn, respectiv 45 dB pentru Lnoapte:

	Unitate învățământ
	Interval zgomot

	
	Lzsn [dB]
	Lnoapte [dB]

	Școala Gimnazială Otilia Cazimir Iași
	55-59
	45-49

	Școala Gimnazială Petru Poni Iași
	55-59
	45-49

	Grădinița cu program normal nr.12 Iași
	55-59
	45-49

	Grădinița cu program normal nr.15 Iași
	55-59
	45-49

	Grădinița cu program normal nr.23 Iași
	55-59
	45-49

	Grădinița cu program normal nr.22 Iași
	55-59
	45-49

	Grădinița cu program prelungit nr.25 Iași
	55-59
	45-49

	Grădinița FEG Iași
	55-59
	45-49

	Școala Primară Carol I Iași
	55-59
	45-49

	Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași
	55-59
	45-49

	Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir
	55-59
	45-49

	Școala Gimnazială Ion Creangă Iași
	55-59
	45-49

	Grădinița cu program normal nr.11 Iași
	55-59
	50-54

	Școala Gimnazială Elena Cuza
	55-59
	50-54

	Școala Gimnazială Ion Ghica Iași
	60-64
	50-54

	Școala Gimnazială Ion Simionescu Iași
	60-64
	50-54

	Grădinița cu program prelungit nr.28 Iași
	60-64
	50-54

	Școala Gimnazială “Ștefan Bârsănescu” Iași
	60-64
	50-54

	Școala Primară nr.1 Vasile Conta, Iași
	60-64
	50-54

	Grădinița cu program normal nr.6 Iași
	60-64
	55-59



	Spital
	Interval zgomot

	
	Lzsn [dB]
	Lnoapte [dB]

	Elytis Hospital Hope
	60-64
	50-54

	Centrul Medical Transmed Expert
	60-64
	50-54

	ConsultMed SRL
	60-64
	55-59

	Spitalul Clinic de Recuperare Iași (3 clădiri)
	-
	45-49




2.6. Evaluarea numărului de persoane estimate expuse la zgomot, identificarea problemelor şi situaţiilor care necesită îmbunătăţiri
· Trafic rutier
Numărul total de persoane expuse la niveluri ce depăşesc valorile de prag de 70 dB pentru Lzsn, respectiv 60 dB pentru Lnoapte este de 4810 persoane pentru Lzsn şi de 5574 persoane pentru Lnoapte. Dacă ne raportăm la valorile admisibile (56 dB pentru Lzsn, respectiv 50 dB pentru Lnoapte) avem 23487 persoane expuse pentru Lzsn și 17983 persoane expuse pentru Lnoapte.

Comparativ cu situaţia înregistrată la precedenta cartare a zgomotului, aferentă anului 2016 pentru indicatorul Lzsn se constată o creștere în cei 5 ani cu 15015 persoane (+131,34%) de la precedenta cartare, existând creșteri pentru valori mai mari de 75 dB. Pentru Lnoapte se înregistrează o creștere în cei 5 ani cu 23457 persoane (+208,04%) de la precedenta cartare, existând creșteri pentru toate intervalele, cu excepția 60-64 dB (a se vedea tab. 7 şi tab. 8).

Tab. 7 - Numărul de persoane expuse Lzsn – situaţie comparativă 2021/2016
	Bandă dB
	55-59
	60-64
	65-69
	70-74
	> 75
	TOTAL

	Nr. de persoane HSZ 2021
	12307
	6280
	3050
	2837
	1973
	26447

	Nr. de persoane HSZ 2016
	2165
	2539
	3469
	3259
	0
	11432

	Diferenta (2021 față de 2016)
	10142
	3741
	-419
	-422
	1973
	15015

	%
	468,45%
	147,34%
	-12,08%
	-12,95%
	-
	131,34%



Tab. 8 - Numărul de persoane expuse Lnoapte – situaţie comparativă 2021/2016
	Bandă dB
	45-49
	50-54
	55-59
	60-64
	65-69
	> 70
	TOTAL

	Nr. de persoane HSZ 2021
	16749
	8184
	4225
	2715
	2859
	0
	34732

	Nr. de persoane HSZ 2016
	2071
	2596
	3448
	3160
	0
	0
	11275

	Diferenta (2021 față de 2016)
	14678
	5588
	777
	-445
	2859
	0
	23457

	%
	708,74%
	215,25%
	22,53%
	-14,08%
	-
	-
	208,04%




2.7. Efectele dăunătoare ale zgomotului

a) Tipuri de efecte dăunătoare
În scopul evaluării efectelor dăunătoare, se iau în considerare următoarele:
· cardiopatiile ischemice (ischaemic heart disease – IHD) care corespund codurilor BA40-BA6Z din clasificarea internațională ICD-11 stabilită de Organizația Mondială a Sănătății;
· gradul ridicat de disconfort (high annoyance – HA);
· gradul ridicat de tulburare a somnului (high sleep disturbance – HSD).

b) Calcularea efectelor dăunătoare
Efectele dăunătoare se calculează printr-una din următoarele metode:
· riscul relativ (relative risk – RR) al unui efect dăunător definit ca

[image: Image 1]
· riscul absolut (absolute risk – AR) al unui efect dăunător definit ca
[image: Image 2]
b1) Cardiopatia ischemică (IHD)
Pentru calcularea RR, în ceea ce privește efectul dăunător al IHD și rata de incidență (i), se utilizează următoarele relații doză-efect pentru zgomotul produs de traficul rutier:

[image: Image 3]

b2) Gradul ridicat de disconfort (HA)
Pentru calcularea AR, în ceea ce privește efectul dăunător al HA, se utilizează următoarele relații doză-efect:
· pentru zgomotul produs de traficul rutier:

[image: Image 4]

b3) Gradul ridicat de tulburare a somnului (HSD)
Pentru calcularea AR, în ceea ce privește efectul dăunător al HSD, se utilizează următoarele relații doză-efect:
· pentru zgomotul produs de traficul rutier:

[image: Image 7]

c) Evaluarea efectelor dăunătoare
Expunerea populației se evaluează în mod independent pentru fiecare sursă de zgomot și efect dăunător. În cazul în care aceleași persoane sunt expuse simultan unor surse de zgomot diferite, efectele dăunătoare nu pot fi, în general, cumulate. Cu toate acestea, efectele respective pot fi comparate pentru a evalua importanța relativă a fiecărei surse de zgomot.

c1) Evaluarea pentru IHD
Pentru IHD în cazul zgomotului produs de traficul rutier, proporția cazurilor în care efectul dăunător specific apărut la populația expusă la un RR care este calculat ca fiind cauzat de zgomotul ambiant i, se calculează după cum urmează:

[image: Image 10]
unde:
· PAFx,y este partea atribuibilă populației;
· seria benzilor de zgomot j este alcătuită din benzi individuale care acoperă fiecare maxim 5 dB (de exemplu: 50-51 dB, 51-52 dB, 52-53 dB etc. sau 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB etc.);
· pj este proporția populației totale P din zona evaluată care este expusă la banda de expunere nr.j, asociată cu un anumit RR al unui efect dăunător specific RRj,x,y care se calculează cu ajutorul relațiilor descrise la punctul b), calcul realizat la valoarea centrală a fiecărei benzi de zgomot (de exemplu: în funcție de disponibilitatea datelor, la 50,5 dB pentru banda de zgomot definită între 50-51 dB sau la 52 dB pentru banda de zgomot 50-54 dB).

Pentru IHD în cazul zgomotului produs de traficul rutier, numărul total N al cazurilor de IHD (persoane afectate de efectul dăunător y; numărul de cazuri atribuibile) provocate de sursa x este:

Nx,y = PAFx,y,i * Iy * P (Formula 11)
unde:
· PAFx,y,ise calculează pentru incidența i;
· P este populația totală a zonei evaluate (suma populației din diferite benzi de zgomot).
· Iy este rata de incidență a IHD în zona evaluată, care poate fi obținută din statisticile privind sănătatea pentru regiunea sau țara în care se află zona. Pentru sectorul de drum principal DN28_km65+150-km75+797, cod identificare RD_RO_00_166, la nivelul anului 2021, au fost considerate ratele de incidență pentru fiecare județ traversat: 
Tab.9 – Rate de incidență
	JUDEȚ
	INCIDENȚA (%000 loc. populație rezidentă)

	Iași
	846,9


(sursa – Institutul Național de Sănătate Publică)

c2) Pentru HA și HSD în cazul zgomotului produs de traficul rutier, feroviar și aerian, numărul total N de persoane afectate de efectul dăunător y (numărul de cazuri atribuibile) cauzat de sursa de zgomot x, pentru fiecare combinație de sursă de zgomot x (traficul rutier, feroviar sau aerian) și efect dăunător y (HA, HSD) este:

[image: Image 11]
unde: 
· ARx,y este AR al efectului dăunător relevant (HA, HSD) și se determină prin formulele descrise la punctul b), fiind calculat la valoarea centrală a fiecărei benzi de zgomot (de exemplu: în funcție de disponibilitatea datelor, la 50,5 dB pentru banda de zgomot definită între 50-51 dB sau la 52 dB pentru banda de zgomot 50-54 dB);
· nj este numărul persoanelor expuse la banda de expunere nr. j.

Pentru evaluarea efectelor dăunătoare s-a utilizat softul de cartare a zgomotului SOUNDPLAN 9.1, care are integrată metodologia de calcul prezentată mai sus. Astfel, s-au introdus valorile intervalului dorit și rata de incidență a IHD pentru sectorul de drum principal, iar rezultatele au fost generate automat (a se vedea figura de mai jos). După care s-a trecut la următorul interval (+ 1dB), iar din valorile obținute s-au scăzut cele determinate anterior etc.
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Tab. 10 - Numărul de persoane expuse la efectele dăunătoare pentru sursa de zgomot – trafic rutier
	Banda de zgomot
	Rediu
	Valea Lupului
	Iași
	TOTAL

	
	Efect dăunător
	Efect dăunător
	Efect dăunător
	Efect dăunător

	
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD

	50-51
	0
	3
	0
	0
	28
	7
	0
	268
	85
	0
	299
	92

	51-52
	0
	2
	0
	0
	37
	4
	0
	310
	96
	0
	349
	100

	52-53
	0
	1
	0
	0
	34
	8
	0
	395
	73
	0
	430
	81

	53-54
	0
	2
	0
	0
	33
	4
	0
	365
	73
	0
	400
	77

	54-55
	0
	0
	0
	0
	26
	4
	0
	306
	58
	0
	332
	62

	55-56
	0
	0
	0
	0
	16
	5
	1
	318
	73
	1
	334
	78

	56-57
	0
	0
	0
	0
	24
	4
	1
	349
	74
	1
	373
	78

	57-58
	0
	0
	0
	0
	23
	4
	0
	309
	49
	0
	332
	53

	58-59
	0
	0
	0
	0
	16
	2
	1
	226
	59
	1
	242
	61

	59-60
	0
	0
	0
	0
	19
	1
	1
	258
	33
	1
	277
	34

	60-61
	0
	0
	0
	1
	16
	2
	0
	204
	56
	1
	220
	58

	61-62
	0
	0
	0
	0
	18
	3
	1
	198
	42
	1
	216
	45

	62-63
	0
	0
	0
	0
	14
	1
	1
	186
	43
	1
	200
	44

	63-64
	0
	0
	0
	0
	9
	2
	1
	226
	46
	1
	235
	48

	64-65
	0
	0
	0
	0
	15
	0
	0
	227
	87
	0
	242
	87

	65-66
	0
	0
	0
	0
	10
	5
	1
	148
	82
	1
	158
	87

	66-67
	0
	0
	0
	0
	12
	2
	0
	144
	134
	0
	156
	136

	67-68
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	1
	135
	109
	1
	141
	109

	68-69
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	90
	48
	0
	94
	48

	69-70
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	1
	185
	0
	1
	191
	0

	70-71
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	1
	132
	0
	1
	137
	0

	71-72
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	0
	115
	0
	0
	121
	0

	72-73
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	1
	181
	0
	1
	184
	0

	73-74
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	191
	0
	0
	196
	0

	74-75
	0
	0
	0
	0
	9
	0
	1
	299
	0
	1
	308
	0

	peste 75
	0
	0
	0
	0
	7
	0
	3
	773
	0
	3
	780
	0

	TOTAL
	0
	8
	0
	1
	401
	58
	16
	6538
	1320
	17
	6947
	1378



Din tabelul de mai sus se observă că un număr de 17 persoane expuse la diferite niveluri ale zgomotului cauzat de traficul rutier pot dezvolta boli ischemice. De asemenea, 6947 persoane prezintă un grad ridicat de disconfort, iar 1378 au tulburări ale somnului.

2.8. Sinteza oficială a consultărilor publice organizate potrivit prevederilor art. 36 și art.37 din Legea 121/2019, cu modificările și completările ulterioare

La realizarea planului de acţiune pentru reducerea poluării fonice trebuie să se ţină seama şi de consultările cu populaţia. Procesul de proiectare a acţiunilor menite să combată zgomotul este un procedeu pe termen mai lung. Informarea publicului, oferă posibilitatea participării cetăţenilor la elaborarea planului de acţiune. Experienţa arată că acceptarea metodelor şi a măsurilor este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost informaţi încă de la început cu privire la planul de acţiune.

Pentru informarea publicului atât hărţile de zgomot şi cele de conflict, cât şi planul de acţiune din faza de iniţiere pentru consultarea publică au fost afişate pe site-ul oficial al CNAIR SA la adresa http://www.cnadnr.ro/ secțiunea Transparență/Siguranță circulației/Hărți strategice de zgomot. În data de ......... a fost inițiată procedura de consultare publică prin postarea anunțului public la adresa ……………………….. privind elaborarea propunerii de Plan de acțiune pentru gestionarea zgomotului și a efectelor acestuia la nivelul anului 2021 pentru drumurile naționale și autostrăzile administrate de CNAIR SA și a fost pusă la dispoziția persoanelor interesate o adresă de mail dedicată consultărilor unde cei interesați au putut trimite comentarii, opinii sau întrebări până la data de …………… De asemenea, pentru informarea publicului asupra planului de acţiune a fost publicat în presa locală din data de ................ un anunţ prin care se specifică data şi locul unde va avea loc dezbaterea publică a acestor planuri, precum şi modul în care acestea pot fi consultate (a se vedea Anexa 10). În cadrul procedurii nu s-au primit observații, sugestii sau comentarii referitoare la planul de acțiune.

În data de ............. a avut loc la …………….. a CNAIR SA din bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, București, şedinţa de dezbatere publică a Planului de acţiune pentru diminuarea nivelului de zgomot pe drumurile naționale și autostrăzile administrate de CNAIR SA. La această dezbatere au participat .... persoane reprezentând direcţiile şi serviciile din cadrul CNAIR SA, elaboratorul planului, direcțiile regionale de drumuri și poduri, precum şi  Agenția pentru Protecția Mediului București, Direcția de Sănătate Publică București, mass-media şi societatea civilă (a se vedea Anexa 10). Sinteza observaţiilor primite în procesul de dezbatere publică şi a discuţiilor purtate cu ocazia şedinţei de dezbatere publică este prezentată în Anexa 10.

2.9. Măsuri de reducere a zgomotului deja în vigoare şi proiecte în curs de elaborare

· Trafic rutier
În planul de acțiune elaborat anterior a fost propusă măsura de izolare fonică în parteneriat cu autoritățile locale a clădirilor rezidențiale care au cel puțin o fațadă expusă la zgomot pe timpul nopții mai mare sau egal cu 50 dB, în localitățile în care s-au înregistrat depășiri ale limitelor de zgomot admise.
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Tab. 11  - Măsuri pentru reducerea zgomotului datorat traficului rutier – drumul principal DN28_km65+150-km75+797
	Cod unic al drumului principal


	Numele măsurii din planul de acţiune


	Cost implementare al măsurii  din planul de acţiune
(mii lei)
	Data iniţierii măsurii din planul de acţiune
(luna_an)
	Data finalizării măsurii din planul de acţiune
(luna_an)

	(informaţie obligatorie)
	(informaţie obligatorie)
	(informaţie suplimentară)
	(informaţie obligatorie)
	(informaţie obligatorie)

	1
	2
	3
	4
	5

	RD_RO_00_166
	Izolarea fonică în parteneriat cu autoritățile locale a clădirilor rezidențiale care au cel puțin o fațadă expusă la zgomot pe timpul nopții mai mare sau egal cu 50 dB, în localitățile în care s-au înregistrat depășiri ale limitelor de zgomot admise
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2.10. Acţiuni pe care autorităţile competente intenţionează să le ia până la data de 18 iulie 2028 (5 ani de la termenul prevăzut în Legea 121/2019), inclusiv măsurile de protejare a zonelor liniştite

2.10.1 Valori de prag
Prezentul capitol conţine planul de acţiune pentru sursa de zgomot trafic rutier, sectorul de drum principal DN28_km65+150-km75+797, cod de identificare RD_RO_00_166 pentru care s-au constatat depăşiri ale nivelurilor de zgomot admise de legislaţia în vigoare.

În procesul de planificare a zonelor și localităților tranzitate de drumul principal trebuie să se țină cont de rezultatele obținute la rularea hărților strategice de zgomot astfel încât  calitatea mediului în zonă să poată fi îmbunătăţită prin măsuri de schimbare a destinaţiei anumitor terenuri în Regulamentul Local de Urbanism. La fiecare actualizare a Planului Urbanistic General a fiecărei localități tranzitate trebuie avut în vedere ca în zonele expuse unui nivel ridicat al zgomotului să nu mai fie permisă construirea de locuinţe, astfel încât aceste zone să se transforme treptat în zone cu un caracter mai puţin sensibil, de exemplu administrative, comerciale şi/sau productive. 

La realizarea de noi drumuri, căi ferate, aeroporturi sau unităţi industriale, trebuie să se respecte legislaţia în vigoare astfel încât noile investiţii să fie supuse unei atente analize a impactului asupra mediului. 

· Trafic rutier

Generalităţi
Pentru traficul rutier, noile drumuri trebuie întotdeauna planificate astfel încât să nu crească numărul de locuinţe şi persoane cu disconfort provocat de zgomot. Aceasta poate include măsuri de reducere a zgomotului de‑a lungul noului drum (cum sunt barierele fonice) sau exproprierea caselor. În orice caz, proiectarea unui drum nou trebuie să aibă la bază un studiu de modelare a traficului, care să verifice diferitele scenarii şi să dovedească avantajul pe ansamblu al noului drum prin estimarea mărimii impactului asupra traficului şi a mediului (inclusiv a zgomotului şi a poluării aerului). Modelarea traficului reprezintă un instrument de planificare foarte important şi de neînlocuit. El este necesar atât pentru analiza traficului (calculul volumului traficului şi definirea originilor sale, a destinaţiilor şi legăturilor), cât şi pentru prognozarea traficului (estimarea impactului măsurilor propuse, ca de exemplu un nou drum sau introducerea unei restricţii de viteză). 

Este foarte important să se calculeze impactul măsurilor planificate înainte ca ele să fie realizate. Pentru aceasta este necesară efectuarea de studii de trafic cu soft-uri specializate de modelare a traficului rutier.

Pentru un drum principal, acțiunile care pot fi întreprinse de autoritatea responsabilă se pot încadra în următoarele domenii:
· planificarea traficului
· măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot
· măsuri de reducere a transmiterii zgomotului

Planul de acţiune
Pentru drumul principal DN28_km65+150-km75+797, cod de identificare RD_RO_00_166 cauza generatoare de zgomot o reprezintă valorile mari ale traficului, inclusiv ale traficului greu. 

Drumurile de viteză şi capacitate mai mare generează niveluri mai ridicate de zgomot, care afectează zone mai întinse. Aglomeraţia poate reduce vitezele în timpul zilei. Pe de altă parte, vehiculele ating deseori viteze mai mari în timpul nopţii. Există o tendinţă de creştere a traficului chiar şi în acest interval orar, în care aglomeraţia nu era atât de mare. 

Pot fi luate în considerare diferite aspecte ale zgomotului produs de traficul rutier:
· zgomotul continuu al traficului aglomerat şi zgomotul mediu sau zgomotul de fundal la care oamenii sunt expuşi, de multe ori timp îndelungat, în interiorul localităților tranzitate;
· traficul congestionat din interiorul localităților, marcat de porniri şi opriri repetate, unde sunt mai importante accelerarea vehiculelor şi zgomotele izolate precum cele produse de vehicule grele la trecerea peste denivelări.

Măsurile luate în considerare sunt măsuri şi proiecte concrete, asumate de autoritatea responsabilă. Totuşi, o imagine reală a eficienţei măsurilor se poate realiza doar în urma monitorizării acestor măsuri în timp.

Ipoteze
A. Volumul traficului rutier de pe drumul principal este cel prognozat în cadrul modelului de transport rutier elaborat de CESTRIN.
B. Autoritatea responsabilă poate interveni în orice zonă expusă la zgomot.
C. Bugetul destinat reducerii zgomotului nu este limitat, decizia privind limitarea financiară rămânând în sarcina CNAIR SA.

În continuare sunt prezentate măsurile cu impact asupra reducerii poluării fonice propuse.


[image: C:\Users\lucas\AppData\Local\Temp\logo-pace.png][image: ]
INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI






Servicii de actualizare hărți strategice de zgomot și planuri de acțiune pentru drumurile naționale și autostrăzile administrate de CNAIR
	40


Tab. 12 – Planul de acțiune

	[bookmark: _Hlk143265682]Numele măsurii din planul de acţiune
	Numele proiectului din cadrul măsurii
	Cost implementare al măsurii  din planul de acţiune  [mil lei]
	Termen implementare
	Autoritatea responsabilă cu implementarea măsurii
	Sursa de finanțare

	Izolarea fonică a clădirilor sensibile
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a unităților de învățământ din UAT Iași:
· Școala Gimnazială Otilia Cazimir Iași
· Școala Gimnazială Petru Poni Iași
· Grădinița cu program normal nr.12 Iași
· Grădinița cu program normal nr.15 Iași
· Grădinița cu program normal nr.23 Iași
· Grădinița cu program normal nr.22 Iași
· Grădinița cu program prelungit nr.25 Iași
· Grădinița FEG Iași
· Școala Primară Carol I Iași
· Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări Iași
· Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir
· Școala Gimnazială Ion Creangă Iași
· Grădinița cu program normal nr.11 Iași
· Școala Gimnazială Elena Cuza
· Școala Gimnazială Ion Ghica Iași
· Școala Gimnazială Ion Simionescu Iași
· Grădinița cu program prelungit nr.28 Iași
· Școala Gimnazială “Ștefan Bârsănescu” Iași
· Școala Primară nr.1 Vasile Conta, Iași
· Grădinița cu program normal nr.6 Iași
	n/a
	12.2027
	UAT Iași
CNAIR
	venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse 

	Izolarea fonică a clădirilor sensibile
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a spitalelor din UAT Iași:
· Elytis Hospital Hope
· Centrul Medical Transmed Expert
· ConsultMed SRL
· Spitalul Clinic de Recuperare Iași
	n/a
	12.2027
	UAT Iași
CNAIR
	 venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse

	Izolarea fonică a clădirilor
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a clădirilor din UAT Valea Lupului
	n/a
	12.2027
	UAT Valea Lupului
CNAIR
	 venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse

	Izolarea fonică a clădirilor
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a clădirilor din UAT Iași
	n/a
	12.2027
	UAT Iași
CNAIR
	 venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse









Aplicarea combinată a acestor măsuri şi proiecte propuse reprezintă varianta recomandată de către elaboratorul acestui plan de acţiune pentru maximizarea efectelor de reducere a zgomotului pentru sectorul de drum principal DN28_km65+150-km75+797.

Tab.13 - Număr de persoane expuse la niveluri peste valoarea limită, după aplicarea măsurilor propuse - Lzsn

	Bandă dB
	55-59
	56-59
	60-64
	65-69
	70-74
	> 75

	Nr. de persoane
	2785
	2061
	2219
	2775
	9
	0



Tab.14 - Număr de persoane expuse la niveluri peste valoarea limită, după aplicarea măsurilor propuse - Lnoapte

	Bandă dB
	45-49
	50-54
	55-59
	60-64
	65-69
	> 70

	Nr. de persoane
	3685
	2271
	2864
	619
	0
	0



Tab.15 - Numărul de persoane expuse Lzsn – situaţie comparativă 2021/PA 2021

	Bandă dB
	55-59
	56-59
	60-64
	65-69
	70-74
	> 75

	Nr. de persoane 2021
	12307
	9347
	6280
	3050
	2837
	1973

	Nr. de persoane estimat PA 2021
	2785
	2061
	2219
	2775
	9
	0

	Diferenţa (estimat PA 2021 faţă de 2021)
	-9522
	-7286
	-4061
	-275
	-2828
	-1973



Tab.16 - Numărul de clădiri sensibile expuse Lzsn – situaţie comparativă 2021/PA 2021
	Bandă dB
	55-59
	56-59
	60-64
	65-69
	70-74
	> 75

	Nr. spitale 2021
	0
	0
	3
	0
	0
	0

	Nr. spitale estimat PA 2021 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Diferenţa (estimat PA 2021 - 2021)
	0
	0
	-3
	0
	0
	0

	Nr. unități învățământ 2021
	14
	11
	6
	0
	0
	0

	Nr. unități învățământ estimat PA 2021 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Diferenţa (estimat PA 2021 - 2021)
	-14
	-11
	-6
	0
	0
	0



Tab.17 - Numărul de persoane expuse Lnoapte – situaţie comparativă 2021/PA 2021

	Bandă dB
	45-49
	50-54
	55-59
	60-64
	65-69
	> 70

	Nr. de persoane 2021
	16749
	8184
	4225
	2715
	2859
	0

	Nr. de persoane estimat PA 2021
	3685
	2271
	2864
	619
	0
	0

	Diferenţa (estimat PA 2021 faţă de 2021)
	-13064
	-5913
	-1361
	-2096
	-2859
	0



Tab.18 - Numărul de clădiri sensibile expuse Lnoapte – situaţie comparativă 2021/PA 2021
	Bandă dB
	45-49
	50-54
	55-59
	60-64
	65-69
	> 70

	Nr. spitale 2021
	3
	2
	1
	0
	0
	0

	Nr. spitale estimat PA 2021 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Diferenţa (estimat PA 2021 - 2021)
	-3
	-2
	-1
	0
	0
	0

	Nr. unități învățământ 2021
	14
	11
	2
	0
	0
	0

	Nr. unități învățământ estimat PA 2021 
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	Diferenţa (estimat PA 2021 - 2021)
	-13
	-11
	-2
	0
	0
	0





Evaluare
Ţinând cont de măsurile propuse mai sus, au fost întocmite hărţi de zgomot (a se vedea anexa 6) din care au fost extrase valorile din tabelele cu numărul de persoane expuse. 

Din rezultatele de mai sus se poate constata că prin măsurile propuse se poate reduce numărul persoanelor expuse la zgomot peste valorile de prag cu 4801 persoane pentru Lzsn, respectiv 4955 persoane pentru Lnoapte. Dacă ne referim la limitele admisibile avem o scădere de 16423 persoane pentru Lzsn, respectiv 12229 persoane pentru Lnoapte.

În acele zone unde şi după aplicarea măsurilor de reducere Lzsn este mai mare de 70 dB, respectiv Lnoapte este mai mare de 60 dB propunem protecţie pasivă. Clădirile la care nivelul de zgomot este mai mare de 70 dB pentru Lzsn, respectiv mai mare de 60 dB pentru Lnoapte şi după aplicarea măsurilor de reducere trebuie trecute pe lista de priorităţi în cadrul programului de reabilitare termică şi fonică (prin utilizarea ferestrelor cu caracteristici de izolare fonică ridicată pe fațadele expuse la zgomotul provenit de la sursa trafic rutier – de exemplu ferestre cu geamuri tip „tripan”). La reabilitarea termică și fonică a clădirilor trebuie să se utilizeze ferestre de tip tripan care pot reduce nivelul zgomotului cu până la 35 dB. Pentru acest sector de drum principal nu există clădiri sensibile (spitale, respectiv unități de învățământ) expuse la valori peste limitele admisibile. 

După aplicarea măsurilor propuse prin planul de acțiune s-a determinat și numărul de persoane expuse la efectele dăunătoare cauzate de expunerea îndelungată la diferite niveluri de zgomot pentru sursa trafic rutier.



Tab. 19 - Numărul de persoane expuse la efectele dăunătoare după aplicarea planului de acțiune pentru sursa de zgomot– trafic rutier
	Banda de zgomot
	Valea Lupului
	Iași
	TOTAL

	
	Efect dăunător
	Efect dăunător
	Efect dăunător

	
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD

	50-51
	0
	10
	3
	0
	96
	22
	0
	106
	25

	51-52
	0
	11
	3
	0
	111
	14
	0
	122
	17

	52-53
	0
	13
	0
	1
	100
	32
	1
	113
	32

	53-54
	0
	7
	1
	0
	120
	26
	0
	127
	27

	54-55
	0
	14
	1
	0
	68
	13
	0
	82
	14

	55-56
	0
	9
	2
	0
	73
	32
	0
	82
	34

	56-57
	0
	7
	1
	0
	87
	33
	0
	94
	34

	57-58
	0
	8
	1
	0
	41
	53
	0
	49
	54

	58-59
	0
	4
	1
	0
	42
	60
	0
	46
	61

	59-60
	0
	11
	1
	0
	71
	29
	0
	82
	30

	60-61
	0
	4
	3
	1
	63
	51
	1
	67
	54

	61-62
	0
	4
	1
	0
	96
	0
	0
	100
	1

	62-63
	0
	3
	1
	0
	61
	0
	0
	64
	1

	63-64
	0
	3
	0
	0
	86
	0
	0
	89
	0

	64-65
	0
	4
	0
	1
	70
	0
	1
	74
	0

	65-66
	0
	4
	0
	0
	122
	0
	0
	126
	0

	66-67
	0
	5
	0
	1
	159
	0
	1
	164
	0

	67-68
	0
	1
	0
	0
	139
	0
	0
	140
	0

	68-69
	0
	6
	0
	1
	137
	0
	1
	143
	0

	69-70
	0
	7
	0
	0
	86
	0
	0
	93
	0

	70-71
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0

	71-72
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	72-73
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	73-74
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	74-75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	peste 75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	TOTAL
	0
	138
	19
	5
	1828
	365
	5
	1966
	384




2.10.2 Valori limită admisibile
Strategia pe termen lung a CNAIR SA în ceea ce privește poluarea fonică trebuie să fie încadrarea în limitele admisibile pentru sursa de zgomot trafic rutier. Atenția autorității publice trebuie să se îndrepte către un mai bun management al traficului rutier, dar în colaborare cu autoritățile publice locale și către o dezvoltare urbanistică echilibrată care să țină cont de rezultatele oferite de hărțile de zgomot în sensul în care să nu permită construirea de clădiri rezidențiale în zonele cu valori de trafic ridicate, dar nici amplasarea de obiective industriale și/sau comerciale care să atragă sau să genereze volume mari de trafic în zone rezidențiale situate de-a lungul sectorului de drum principal. 


2.11. Strategii pe termen lung

Planul de acţiune pe termen scurt (până la 18 iulie 2028, 5 ani de la termenul din Legea121/2019, cu modificările și completările ulterioare) trebuie completat cu o strategie pe termen mai lung care să ilustreze viziunea pe termen lung de reducere a zgomotului. Adesea, va deveni evident că multe din ideile dezvoltate în elaborarea planului se soluţionează mai bine într‑un termen mai îndelungat. Acest lucru este valabil în special pentru măsurile de reducere a zgomotului potenţial foarte costisitoare.

Astfel, măsurile preconizate a se realiza pe termen lung și care pot influența în sensul reducerii nivelul de zgomot generat de traficul rutier de pe sectorul de drum principal sunt prezentate în tabelul următor.


Tab. 20 – Măsuri și proiecte prevăzute a se implementa pe termen lung


	Numele măsurii din planul de acţiune
	Numele proiectului din cadrul măsurii
	Cost implementare al măsurii  din planul de acţiune  [mil lei]
	Termen implementare
	Autoritatea responsabilă cu implementarea măsurii
	Sursa de finanțare

	Izolarea fonică a clădirilor
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a clădirilor din UAT Valea Lupului
	n/a
	12.2032
	UAT Valea Lupului
CNAIR
	 venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse

	Izolarea fonică a clădirilor
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a clădirilor din UAT Iași
	n/a
	12.2032
	UAT Iași
CNAIR
	 venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse




2.12. Informaţii financiare (dacă sunt disponibile): bugete, evaluarea cost-eficienţă, evaluare cost-profit
Informaţiile financiare oficiale sunt cele prezentate în tabelul 11 și au fost furnizate de CNAIR SA.

În ceea ce urmează va fi prezentat costul măsurilor descrise în documentaţie. Este important de subliniat, că în faza actuală se face numai o evaluare bazată pe experienţa profesională şi pe estimările realizate în colaborare cu CNAIR SA. Costul exact al lucrărilor se va putea determina numai după executarea lucrărilor de reducere a zgomotului.

Tab. 21 – Costuri estimative
	Sursă zgomot - trafic rutier
	Cost estimativ [mil. lei]

	
	Termen scurt
	Termen lung

	Izolarea fonică a clădirilor sensibile
	n/a
	-

	Izolarea fonică a clădirilor
	n/a
	n/a

	Total PA
	n/a
	n/a




2.12.1 Evaluarea cost-eficienţă şi cost-profit

Aşa cum s-a mai menţionat în cadrul acestui plan, depăşirile valorilor de prag sunt cauzate de traficul rutier. De aceea, măsurile propuse în cadrul acestui plan de acţiune au ca scop reducerea traficului rutier general.

Evaluarea financiară a măsurilor a fost făcută în cadrul sub-capitolului 2.10.1. De asemenea, în acelaşi capitol s-a făcut şi evaluarea numărului de persoane care beneficiază de efectele implementării proiectelor. In cele ce urmează se va realiza o evaluare a eficienţei acestor măsuri pe baza experienţei şi a studiilor existente pe plan internaţional.

Conform studiilor efectuate la nivel european, reducerea vitezei de circulaţie în zonele rezidenţiale la 30 km/h conduce la o reducere a nivelului de zgomot cu până la 3 dB. 

Sistemul de management al traficului contribuie la fluidizarea traficului, la reducerea considerabilă a frânărilor şi accelerărilor vehiculelor şi deci, a nivelului de zgomot. De asemenea, schimbarea suprafeţelor de rulare (covoare asfaltice cu proprietăți fonoabsorbante) poate contribui la reducerea nivelului de zgomot cu până la 5 dB (în funcţie de soluţia aleasă).

În cadrul acţiunilor întreprinse pentru reducerea zgomotului, beneficiul se poate interpreta în primul rând ca un beneficiu social extern. Astfel, numărul de persoane afectate de efectele dăunătoare prezentate în tab. 22 se estimează a se reduce cu 5987. 

La reabilitarea termică și fonică a clădirilor trebuie să se utilizeze ferestre de tip tripan care pot reduce nivelul zgomotului cu până la 35 dB.

Tab.22 - Numărul de persoane expuse la efectele dăunătoare pentru sursa de zgomot – trafic rutier
	Banda de zgomot
	Efect dăunător

	
	Ante PA
	Post PA
	Diferența

	
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD

	50-51
	0
	299
	92
	0
	106
	25
	0
	193
	67

	51-52
	0
	349
	100
	0
	122
	17
	0
	227
	83

	52-53
	0
	430
	81
	1
	113
	32
	-1
	317
	49

	53-54
	0
	400
	77
	0
	127
	27
	0
	273
	50

	54-55
	0
	332
	62
	0
	82
	14
	0
	250
	48

	55-56
	1
	334
	78
	0
	82
	34
	1
	252
	44

	56-57
	1
	373
	78
	0
	94
	34
	1
	279
	44

	57-58
	0
	332
	53
	0
	49
	54
	0
	283
	-1

	58-59
	1
	242
	61
	0
	46
	61
	1
	196
	0

	59-60
	1
	277
	34
	0
	82
	30
	1
	195
	4

	60-61
	1
	220
	58
	1
	67
	54
	0
	153
	4

	61-62
	1
	216
	45
	0
	100
	1
	1
	116
	44

	62-63
	1
	200
	44
	0
	64
	1
	1
	136
	43

	63-64
	1
	235
	48
	0
	89
	0
	1
	146
	48

	64-65
	0
	242
	87
	1
	74
	0
	-1
	168
	87

	65-66
	1
	158
	87
	0
	126
	0
	1
	32
	87

	66-67
	0
	156
	136
	1
	164
	0
	-1
	-8
	136

	67-68
	1
	141
	109
	0
	140
	0
	1
	1
	109

	68-69
	0
	94
	48
	1
	143
	0
	-1
	-49
	48

	69-70
	1
	191
	0
	0
	93
	0
	1
	98
	0

	70-71
	1
	137
	0
	0
	3
	0
	1
	134
	0

	71-72
	0
	121
	0
	0
	0
	0
	0
	121
	0

	72-73
	1
	184
	0
	0
	0
	0
	1
	184
	0

	73-74
	0
	196
	0
	0
	0
	0
	0
	196
	0

	74-75
	1
	308
	0
	0
	0
	0
	1
	308
	0

	peste 75
	3
	780
	0
	0
	0
	0
	3
	780
	0

	TOTAL
	17
	6947
	1378
	5
	1966
	384
	12
	4981
	994




2.12.2 Prioritizarea măsurilor de reducere a zgomotului

Atât în Planul de acțiune propus pe termen scurt (tabelul 12), cât și pentru măsurile prevăzute a se implementa pe termen lung (tabelul 20) au fost inserate informații referitoare la data estimată pentru finalizarea acestora. În funcție de această dată, se pot determina prioritățile CNAIR în ceea ce privește strategia de dezvoltare a rețelei de drumuri naționale și autostrăzi, inclusiv în domeniul reducerii poluării fonice.


2.13. Prevederi avute în vedere pentru evaluarea implementării şi rezultatelor planului de acţiune

Rezultatele implementării planului de acţiune vor putea fi evaluate la următoarea cartare a zgomotului, când se va recalcula numărul de persoane expuse la zgomot. De asemenea, după implementarea oricărui proiect de infrastructură se poate realiza o hartă de zgomot a zonei respective care se va putea compara cu harta elaborată în cadrul planului de acţiune.

Numărul persoanelor expuse la zgomot va putea fi modificat atunci când măsurile de reducere a zgomotului vor fi aplicate şi se va putea calcula schimbarea intervenită faţă de situaţia prezentă.


[bookmark: _Toc171954350]2.14. Cerințe pentru cartarea strategică de zgomot pentru anul de bază 2026

În vederea creșterii calității hărților strategice de zgomot elaborate pentru drumurile principale, se recomandă ca autoritatea publică responsabilă să actualizeze baza de date geospațială necesară cartării zgomotului astfel încât să conțină următoarele informații la nivelul anului 2026:
a) Harta de bază în coordonatele impuse de directiva INSPIRE care să cuprindă straturile
· limita administrativă a localităților din zona de influență a drumurilor naționale și autostrăzilor administrate de CNAIR SA;
· clădiri, defalcate pe clădiri rezidențiale, clădiri administrative, industriale, comerciale, alte tipuri, unități de învățământ, spitale. Toate clădirile trebuie să aibă ca atribut înălțimea, iar clădirile rezidențiale și populația rezidentă. Dacă, în urma reabilitărilor au rezultat clădiri cu izolare fonică, acestea trebuie evidențiate separat;
· sectoarele de drum principal care să conţină denumirea şi alte atribute ca: tip acoperire, număr de benzi pe sens și caracteristicile geometrice;
· poduri și pasaje rutiere;
· bariere fonice, inclusiv caracteristicile constructive ale acestora;
· spații verzi, parcuri, lacuri și râuri, cu evidențierea zonelor liniștite declarate la precedentele cartări ale zgomotului, dacă e cazul.

b)  Date de trafic rutier:
· distribuţia pe categorii de vehicule (AT uşoare <3,5t, vehicule cu greutate medie > 3,5 t,  grele cu mai mult de 3 osii, vehicule motorizate cu 2 roți, vehicule electrice și hibrid);
· debitele orare de trafic: numărul de vehicule/oră, pentru fiecare din categoriile de vehicule de mai sus și pentru fiecare din cele 3 intervale orare (zi = 7.00-19.00, seara = 19.00-23.00 și noapte = 23.00-7.00);
· valorile vitezelor medii de deplasare ale vehiculelor pe fiecare segment omogen al sectorului de drum principal.
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