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[bookmark: _Toc230010157]1. INTRODUCERE
[bookmark: _Hlk132182679]Conform contractului nr. 92/41885/24.04.2025 încheiat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, SC Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS SA a elaborat planul de acţiune pentru reducerea zgomotului pentru sectoarele de drumuri naționale și autostrăzi administrate de CNAIR SA, ţinând cont de reglementările legale în vigoare. INCERTRANS este certificat de Asociația Română de Mediu 1998 ca expert atestat – nivel principal în domeniul EGZA, conform Certificatului de Atestare seria RGX nr. 335/11.08.2022.

Acest plan de acţiune a fost realizat luându-se în considerare cerinţele prevăzute în Legea nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare.

Acest plan de acţiune a fost efectuat pe baza hărţilor strategice de zgomot ale sectoarelor de drumuri naționale și autostrăzi administrate de CNAIR SA realizate în anul 2025 de SC Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS SA. Anul de referinţă pentru care s-a realizat elaborarea hărţilor strategice de zgomot este 2021. 

[bookmark: _Toc230010158]2. RAPORT
[bookmark: _Toc230010159]2.1. Descrierea drumului principal – DN1A km 88+930 – km 113+860
[bookmark: _Hlk201507665][bookmark: _Hlk201859562]Segmentul de drum principal DN1A_km88+930-km113+860 face parte din drumul național DN1A de 185,895 km care leagă localitățile București, Buftea, Ploiești, Vălenii de Munte, Cheia și Săcele. Traversează o zonă cu relief de câmpie, deal și munte. Este delimitat de intersecția cu DN1B (Blejoi) și intersecția cu DJ102B.

[bookmark: _Hlk201859610]Lungime: 24,930 km (sursa: CNAIR SA).
Trafic: număr anual de treceri vehicule = 5.711.155
Localizare:  Sectorul de drum este amplasat într-o zonă de deal și are următoarea schemă itinerară.
Tab.1 – Descrierea traseului
	Tip drum
	Nr. drum
	km
	m
	Descriere

	DN
	1A
	88
	980
	Iesire din localitatea Ploieștiori (UAT Blejoi)

	DN
	1A
	88
	980
	Intrare în localitatea Blejoi

	DN
	1A
	90
	000
	Ieșire din localitatea Blejoi

	DN
	1A
	90
	400
	Intrare în localitatea Boldești Scăieni

	DN
	1A
	95
	220
	Ieșire din localitatea Boldești Scăieni

	DN
	1A
	95
	220
	Intrare în localitatea Lipănești

	DN
	1A
	98
	700
	Ieșire din localitatea Lipănești

	DN
	1A
	102
	000
	Intrare în localitatea Măgurele

	DN
	1A
	104
	000
	Intrare în localitatea Coada Malului (UAT Măgurele)

	DN
	1A
	106
	000
	Ieșire din localitatea Coada Malului

	DN
	1A
	107
	500
	Intrare în localitatea Gura Vitioarei

	DN
	1A
	110
	400
	Ieșire din localitatea Gura Vitioarei

	DN
	1A
	110
	400
	Intrare în localitatea Vălenii de Munte


[image: ]
Figura 1 – Traseul DN1A = km 88+930 – km 113+860

[bookmark: _Hlk201497727]Populaţie: 68.941 locuitori total localități pentru care s-a realizat evaluarea zgomotului provenit din sursa trafic rutier de pe drumurile principale administrate de CNAIR SA, din care 51.222 locuitori în zona de impact (sursa: Institutul Național de Statistică, prelucrări elaborator).
Numărul de locuințe la sfârșitul anului 2021 era de 27.711 la nivelul tuturor localităților, din care 21.498 în zona de impact (sursa: Institutul Național de Statistică, prelucrări elaborator).
Tab.2 – Populație și locuințe
	UAT
	Județ
	Populație totală
	[bookmark: _Hlk200717682]Populație zonă impact[footnoteRef:1] [1:  Zona de impact = zona delimitată de 500 m stânga/dreapta față de axul drumului principal.] 

	Număr locuințe total UAT
	Număr locuințe zonă impact

	BLEJOI
	PH
	9254
	4457
	3567
	1710

	BOLDEŞTI-SCĂENI
	PH
	10298
	4819
	4239
	1985

	BUCOV
	PH
	10787
	166
	4108
	63

	DUMBRĂVEŞTI
	PH
	3294
	0
	1498
	0

	GURA VITIOAREI
	PH
	5571
	3700
	2188
	1445

	LIPĂNEŞTI
	PH
	5264
	9520
	1929
	3485

	MĂGURELE
	PH
	4444
	3857
	1691
	2093

	PĂULEŞTI
	PH
	7985
	0
	3268
	0

	VĂLENII DE MUNTE
	PH
	12044
	24703
	5223
	10717

	TOTAL
	
	68941
	51222
	27711
	21498



· Clima
La cartarea strategică de zgomot a segmentelor de drumuri naționale și autostrăzi administrate de CNAIR SA au fost luate în considerare valorile implicite utilizate de softul de modelare SoundPlan 9.1, conform CNOSSOS-EU.

Tab.3 – Date climatologice SP
	Parametru
	Valoare

	Temperatura medie a aerului (°C)
	10

	Umezeala medie relativă (%)
	70

	Presiunea atmosferică (mb)
	1013,3




[bookmark: _Toc230010160]2.2. Autoritatea responsabilă

Conform Legii 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare, Art. 39: „Operatorii economici care au în administrare infrastructuri rutiere, feroviare, aeroportuare şi portuare, după caz, realizează cartarea zgomotului şi elaborează hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune, potrivit prevederilor prezentei legi, pentru:
a) traficul rutier desfăşurat pe drumurile principale care se află în administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. şi care au un trafic mai mare de 3 milioane de treceri de vehicule pe an, indiferent dacă se află poziţionate în interiorul sau în exteriorul unor aglomerări;”

Autoritatea responsabilă pentru elaborarea hărţilor de zgomot şi realizarea planului de acţiune este: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), din cadrul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, București.

[bookmark: _Toc230010161]2.3. Cadrul legal

La elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planului de acţiune au fost respectate prevederile următoarelor acte normative: 
· Legea nr.121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2328/2021 privind aprobarea valorilor limită pentru indicatorii L_zsn, L_noapte, L_zi şi L_seară, publicat în Monitorul Oficial 1235/28.12.2021;
· Legea nr.181/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare.

În procesul de elaborare şi/sau revizuire a planurilor de acţiune, autorităţile administraţiei publice locale și operatorii economici care au în administrare infrastructuri rutiere, feroviare, aeroportuare și porutare, după caz, au obligaţia să îndeplinească procedura de participare şi consultare a publicului, potrivit art. 34 din Legea nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare.

Cerinţe minime pentru planurile de acţiune conform Anexa 5 la Legea nr. 121/2019, cu modificările și completările ulterioare
1. Un plan de acţiune trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
a) descrierea aglomerării, a drumurilor principale, a căilor ferate principale sau a aeroporturilor mari şi a altor surse de zgomot luate în considerare;
b) autoritatea sau unitatea responsabilă;
c) cadrul legal;
d) valorile-limită utilizate potrivit prevederilor actului normativ care se elaborează în conformitate cu art. 86 din lege; 
e) sinteza informaţiilor obţinute prin cartarea zgomotului; 
f) o evaluare a numărului de persoane estimate expuse la zgomot, identificarea problemelor şi situaţiilor care necesită îmbunătăţiri; 
g) sinteza oficială a consultărilor publice organizate potrivit prevederilor art. 36 şi art. 37 din lege; 
h) informaţii privind măsurile de reducere a zgomotului aflate în desfăşurare şi informaţii privind proiectele de reducere a zgomotului aflate în pregătire; 
i) acţiuni pe care autorităţile competente intenţionează să le ia în următorii 5 ani, care să includă măsurile pentru protejarea zonelor liniştite; 
j) strategia pe termen lung; 
k) informaţii financiare (dacă sunt disponibile): bugete, evaluarea cost-eficienţă, evaluarea cost-profit; 
l) prognoze privind evaluarea implementării şi a rezultatelor planului de acţiune.

2. Acţiunile pe care intenţionează să le întreprindă în domeniul lor de competenţă autorităţile şi operatorii economici care au obligaţia elaborării planurilor de acţiune şi a implementării măsurilor de gestionare şi reducere a zgomotului conţinute de acestea, conform prezentei legi, sunt, de exemplu: 
a) planificarea traficului; 
b) amenajarea teritoriului; 
c) măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot; 
d) alegerea surselor mai silenţioase; 
e) măsuri de reducere a transmiterii zgomotului; 
f) introducerea, după caz, a pârghiilor economice stimulative care să încurajeze diminuarea sau menţinerea valorilor nivelurilor de zgomot sub maximele permise.

3. Fiecare plan de acţiune trebuie să conţină estimări privind reducerea numărului de persoane afectate (disconfort, tulburarea somnului și altele asemenea).

4. La elaborarea şi reactualizarea ghidului prevăzut la art. 91 alin. (5) din lege se ţine seama de conţinutul ghidurilor elaborate de Comisia Europeană, care prezintă îndrumări cu privire la planurile de acţiune.

[bookmark: _Toc230010162]2.4. Valori limită în vigoare

Valorile limită pentru indicatorii Lzsn, Lnoapte, Lzi și Lseară sunt stabilite de Ordinul Ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2328/2021.

Având în vedere sursa de zgomot pentru care s-a realizat cartarea strategică de zgomot pe sectoarele de drum național și autostrăzi aflate în administrarea CNAIR SA, se vor aplica valorile limită prezentate în tabelul următor.

Tab. 4 - Valori-limită pentru sursa de zgomot drumuri principale în aglomerări și în exteriorul acestora
	Nr. crt.
	Tip valori-limită
	Valori-limită
	Aplicabilitate pentru situația existentă

	
	
	Lzsn
	Lnoapte
	

	1
	Valori de prag
	70
	60
	Autostrăzi și drumuri naționale

	2
	Valori de prag
	65
	55
	Drumuri județene și drumuri comunale

	3
	Limită admisibilă
	56[footnoteRef:2] [2:  În conformitate cu prevederile art. 10 din Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu limita admisibilă din tabelul nr. 8 şi nota 1 aferentă tabelului nr. 8 din SR 10009-2017 Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant (valoarea Lzsn a fost convertită utilizând formula de calcul pentru Lzsn, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 121/2019).] 

	503
	Autostrăzi, drumuri naționale, drumuri județene și drumuri comunale

	4
	Limită admisibilă
	56[footnoteRef:3] [3:  În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) şi (2) din Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu notele 1 şi 4 aferente tabelului nr. 8 din SR 10009 Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant (valoarea Lzsn a fost convertită utilizând
formula de calcul pentru Lzsn, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 121/2019).] 

	454
	Autostrăzi, drumuri naționale, drumuri județene și drumuri comunale




[bookmark: _Toc230010163]2.5. Cartarea zgomotului pentru sectorul de drum principal DN1A km 88+930 – km 113+860 – sinteza rezultatelor

În cursul anului 2025, SC INCERTRANS SA a elaborat Hărţile Strategice de Zgomot pentru sectoarele de drum național și atustrăzi cu trafic mai mare de 3.000.000 treceri pe an administrate de CNAIR SA. Această activitate s-a desfăşurat etapizat, urmărind cerinţele caietului de sarcini şi respectând normele legale în vigoare.
Cartarea zgomotului reprezintă prezentarea datelor privind situaţia existentă sau prognozată referitoare la zgomot în funcţie de un indicator de zgomot, care evidenţiază depăşirile valorilor limită în vigoare, numărul persoanelor expuse sau numărul de locuinţe expuse la anumite valori ale unui indicator de zgomot pentru o anumită zonă. Astfel, pentru sursa de zgomot trafic rutier s-a realizat o hartă, pentru cei doi parametri acustici prevăzuţi în Legea 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Lzsn (indicator de zgomot asociat disconfortului general) şi Lnoapte (indicator de zgomot asociat tulburării somnului din perioada de noapte). Aceste hărţi au fost însoţite de un raport complet care descrie etapele străbătute până la finalizarea cartografierii acustice.




După elaborarea hărţilor strategice de zgomot, acestea au fost postate pe site-ul CNAIR SA, la adresa http://www.cnadnr.ro/ secțiunea Transparență/Siguranță circulației/Hărți strategice de zgomot. 

Sinteza cartării zgomotului este acţiunea de a prezenta evaluarea rezultatelor obţinute în urma realizării fiecărei hărţi strategice de zgomot în conformitate cu prevederile din Legea 121/2019 referitoare la evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare, pentru sursa de zgomot:
· Trafic rutier


Harta de zgomot privind traficul rutier pe drumul principal DN1A_km88.930-km113.860, în regim Lzsn

Conform datelor obţinute din hărţile strategice de zgomot pentru traficul rutier pe drumul principal DN1A_km88+930-km113+860, cod identificare RD_RO_00_213 se evidenţiază următoarele.

Tab.5 - Lzsn
	
	Interval
	Harta de zgomot

	
	dB
	Persoane
	Locuințe
	Unități învățământ
	Spitale
	Suprafața [km2]

	Toate zonele
	55-59
	4905
	2047
	0
	1
	6,3

	
	56-59
	3617
	1503
	0
	1
	4,3

	
	60-64
	2787
	1169
	0
	1
	1,97

	
	65-69
	4523
	1863
	0
	2
	1,02

	
	70-74
	4148
	1712
	1
	1
	0,73

	
	>75
	552
	239
	0
	2
	0,77

	Bucov
	55-59
	34
	13
	0
	0
	0,06

	
	56-59
	9
	4
	0
	0
	0,03

	
	60-64
	0
	0
	0
	0
	0

	
	65-69
	0
	0
	0
	0
	0

	
	70-74
	0
	0
	0
	0
	0

	
	>75
	0
	0
	0
	0
	0

	Gura Vitioarei
	55-59
	534
	211
	0
	0
	1,35

	
	56-59
	414
	165
	0
	0
	0,92

	
	60-64
	302
	119
	0
	0
	0,41

	
	65-69
	689
	268
	0
	0
	0,2

	
	70-74
	714
	277
	0
	0
	0,14

	
	>75
	26
	10
	0
	0
	0,14

	Vălenii de Munte
	55-59
	1507
	658
	0
	1
	0,34

	
	56-59
	1154
	504
	0
	1
	0,24

	
	60-64
	812
	352
	0
	1
	0,14

	
	65-69
	879
	381
	0
	2
	0,08

	
	70-74
	907
	392
	0
	1
	0,07

	
	>75
	386
	168
	0
	2
	0,1

	Măgurele
	55-59
	489
	268
	0
	0
	2

	
	56-59
	319
	173
	0
	0
	1,35

	
	60-64
	341
	186
	0
	0
	0,52

	
	65-69
	530
	288
	0
	0
	0,27

	
	70-74
	464
	253
	0
	0
	0,19

	
	>75
	50
	28
	0
	0
	0,2

	Boldești-Scăeni
	55-59
	626
	260
	0
	0
	1,28

	
	56-59
	423
	176
	0
	0
	0,86

	
	60-64
	407
	167
	0
	0
	0,43

	
	65-69
	692
	286
	0
	0
	0,22

	
	70-74
	811
	333
	0
	0
	0,14

	
	>75
	18
	7
	0
	0
	0,12

	Lipănești
	55-59
	1179
	434
	0
	0
	1

	
	56-59
	937
	345
	0
	0
	0,67

	
	60-64
	669
	247
	0
	0
	0,32

	
	65-69
	1608
	591
	0
	0
	0,16

	
	70-74
	1195
	434
	1
	0
	0,14

	
	>75
	58
	20
	0
	0
	0,15

	Blejoi
	55-59
	535
	202
	0
	0
	0,27

	
	56-59
	360
	136
	0
	0
	0,22

	
	60-64
	257
	99
	0
	0
	0,15

	
	65-69
	126
	49
	0
	0
	0,08

	
	70-74
	58
	22
	0
	0
	0,05

	
	>75
	14
	5
	0
	0
	0,04




Harta de zgomot privind traficul rutier pe drumurile principale în regim Lnoapte
Conform datelor obţinute din hărţile strategice de zgomot pentru traficul rutier pe drumul principal DN1A_km88+930-km113+860, cod identificare RD_RO_00_213 se evidenţiază următoarele.


Tab.6 - Lnoapte
	
	Interval
	Harta de zgomot

	
	dB
	Persoane
	Locuințe
	Unități învățământ
	Spitale
	Suprafața [km2]

	Toate zonele
	45-49
	8481
	3522
	0
	3
	11,08

	
	50-54
	3269
	1372
	0
	1
	3,47

	
	55-59
	3680
	1515
	0
	0
	1,25

	
	60-64
	4868
	2010
	1
	3
	0,79

	
	65-69
	1544
	649
	0
	2
	0,61

	
	>70
	46
	19
	0
	0
	0,38

	Bucov
	45-49
	80
	31
	0
	0
	0,21

	
	50-54
	0
	0
	0
	0
	0,01

	
	55-59
	0
	0
	0
	0
	0

	
	60-64
	0
	0
	0
	0
	0

	
	65-69
	0
	0
	0
	0
	0

	
	>70
	0
	0
	0
	0
	0

	Gura Vitioarei
	45-49
	743
	293
	0
	0
	2,77

	
	50-54
	390
	154
	0
	0
	0,74

	
	55-59
	443
	174
	0
	0
	0,25

	
	60-64
	922
	358
	0
	0
	0,15

	
	65-69
	158
	61
	0
	0
	0,12

	
	>70
	0
	0
	0
	0
	0,07

	Vălenii de Munte
	45-49
	2272
	990
	0
	3
	0,56

	
	50-54
	975
	425
	0
	1
	0,22

	
	55-59
	794
	343
	0
	0
	0,09

	
	60-64
	985
	428
	0
	3
	0,07

	
	65-69
	585
	254
	0
	2
	0,07

	
	>70
	46
	19
	0
	0
	0,06

	Măgurele
	45-49
	904
	497
	0
	0
	3,19

	
	50-54
	369
	203
	0
	0
	1,02

	
	55-59
	406
	219
	0
	0
	0,32

	
	60-64
	595
	325
	0
	0
	0,21

	
	65-69
	144
	79
	0
	0
	0,16

	
	>70
	0
	0
	0
	0
	0,1

	Boldești-Scăeni
	45-49
	1219
	501
	0
	0
	1,9

	
	50-54
	462
	192
	0
	0
	0,71

	
	55-59
	594
	245
	0
	0
	0,29

	
	60-64
	724
	298
	0
	0
	0,16

	
	65-69
	335
	138
	0
	0
	0,11

	
	>70
	0
	0
	0
	0
	0,06

	Lipănești
	45-49
	2400
	884
	0
	0
	2,13

	
	50-54
	762
	281
	0
	0
	0,55

	
	55-59
	1256
	463
	0
	0
	0,19

	
	60-64
	1556
	567
	1
	0
	0,14

	
	65-69
	301
	109
	0
	0
	0,13

	
	>70
	0
	0
	0
	0
	0,07

	Blejoi
	45-49
	864
	328
	0
	0
	0,31

	
	50-54
	310
	118
	0
	0
	0,24

	
	55-59
	185
	71
	0
	0
	0,1

	
	60-64
	86
	34
	0
	0
	0,06

	
	65-69
	20
	8
	0
	0
	0,03

	
	>70
	0
	0
	0
	0
	0,02



Pentru acest segment de drum principal există următoarele clădiri sensibile expuse la niveluri de zgomot mai mari de 55 dB pentru Lzsn, respectiv 45 dB pentru Lnoapte:

	Unitate învățământ
	Interval zgomot

	
	Lzsn [dB]
	Lnoapte [dB]

	Grădinița cu program normal Lipănești
	70-74
	60-64



	Spital
	Interval zgomot

	
	Lzsn [dB]
	Lnoapte [dB]

	Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte
	55-59
	45-49

	
	60-64
	50-54

	
	65-69
	60-64

	
	70-74
	65-69

	
	>75
	-




[bookmark: _Toc230010164]2.6. Evaluarea numărului de persoane estimate expuse la zgomot, identificarea problemelor şi situaţiilor care necesită îmbunătăţiri

· Trafic rutier
Numărul total de persoane expuse la niveluri ce depăşesc valorile de prag de 70 dB pentru Lzsn, respectiv 60 dB pentru Lnoapte este de 4700 persoane pentru Lzsn şi de 6458 persoane pentru Lnoapte. Dacă ne raportăm la valorile admisibile (56 dB pentru Lzsn, respectiv 50 dB pentru Lnoapte) avem 15627 persoane expuse pentru Lzsn și 13407 persoane expuse pentru Lnoapte.

Comparativ cu situaţia înregistrată la precedenta cartare a zgomotului, aferentă anului 2016 pentru indicatorul Lzsn se constată o scădere în cei 5 ani cu 10645 persoane (-38,62%) de la precedenta cartare, existând reduceri pentru toate intervalele. Pentru Lnoapte se înregistrează o scădere în cei 5 ani cu 7536 persoane (-25,61%) de la precedenta cartare, totuși existând o creștere pentru valori mai mari de 70 dB (a se vedea tab. 7 şi tab. 8).


Tab. 7 - Numărul de persoane expuse Lzsn – situaţie comparativă 2021/2016
	Bandă dB
	55-59
	60-64
	65-69
	70-74
	> 75
	TOTAL

	Nr. de persoane HSZ 2021
	4905
	2787
	4523
	4148
	552
	16915

	Nr. de persoane HSZ 2016
	6201
	5626
	10062
	4778
	893
	27560

	Diferenta (2021 față de 2016)
	-1296
	-2839
	-5539
	-630
	-341
	-10645

	%
	-20,90%
	-50,46%
	-55,05%
	-13,19%
	-38,19%
	-38,62%



Tab. 8 - Numărul de persoane expuse Lnoapte – situaţie comparativă 2021/2016
	Bandă dB
	45-49
	50-54
	55-59
	60-64
	65-69
	> 70
	TOTAL

	Nr. de persoane HSZ 2021
	8481
	3269
	3680
	4868
	1544
	46
	21888

	Nr. de persoane HSZ 2016
	6742
	5262
	9143
	6570
	1664
	43
	29424

	Diferenta (2021 față de 2016)
	1739
	-1993
	-5463
	-1702
	-120
	3
	-7536

	%
	25,79%
	-37,88%
	-59,75%
	-25,91%
	-7,21%
	6,98%
	-25,61%




[bookmark: _Toc230010165]2.7. Efectele dăunătoare ale zgomotului

a) Tipuri de efecte dăunătoare
În scopul evaluării efectelor dăunătoare, se iau în considerare următoarele:
· cardiopatiile ischemice (ischaemic heart disease – IHD) care corespund codurilor BA40-BA6Z din clasificarea internațională ICD-11 stabilită de Organizația Mondială a Sănătății;
· gradul ridicat de disconfort (high annoyance – HA);
· gradul ridicat de tulburare a somnului (high sleep disturbance – HSD).

b) Calcularea efectelor dăunătoare
Efectele dăunătoare se calculează printr-una din următoarele metode:
· riscul relativ (relative risk – RR) al unui efect dăunător definit ca

[image: Image 1]
· riscul absolut (absolute risk – AR) al unui efect dăunător definit ca
[image: Image 2]
b1) Cardiopatia ischemică (IHD)
Pentru calcularea RR, în ceea ce privește efectul dăunător al IHD și rata de incidență (i), se utilizează următoarele relații doză-efect pentru zgomotul produs de traficul rutier:

[image: Image 3]

b2) Gradul ridicat de disconfort (HA)
Pentru calcularea AR, în ceea ce privește efectul dăunător al HA, se utilizează următoarele relații doză-efect:
· pentru zgomotul produs de traficul rutier:

[image: Image 4]

b3) Gradul ridicat de tulburare a somnului (HSD)
Pentru calcularea AR, în ceea ce privește efectul dăunător al HSD, se utilizează următoarele relații doză-efect:
· pentru zgomotul produs de traficul rutier:

[image: Image 7]

c) Evaluarea efectelor dăunătoare
Expunerea populației se evaluează în mod independent pentru fiecare sursă de zgomot și efect dăunător. În cazul în care aceleași persoane sunt expuse simultan unor surse de zgomot diferite, efectele dăunătoare nu pot fi, în general, cumulate. Cu toate acestea, efectele respective pot fi comparate pentru a evalua importanța relativă a fiecărei surse de zgomot.

c1) Evaluarea pentru IHD
Pentru IHD în cazul zgomotului produs de traficul rutier, proporția cazurilor în care efectul dăunător specific apărut la populația expusă la un RR care este calculat ca fiind cauzat de zgomotul ambiant i, se calculează după cum urmează:

[image: Image 10]
unde:
· PAFx,y este partea atribuibilă populației;
· seria benzilor de zgomot j este alcătuită din benzi individuale care acoperă fiecare maxim 5 dB (de exemplu: 50-51 dB, 51-52 dB, 52-53 dB etc. sau 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB etc.);
· pj este proporția populației totale P din zona evaluată care este expusă la banda de expunere nr.j, asociată cu un anumit RR al unui efect dăunător specific RRj,x,y care se calculează cu ajutorul relațiilor descrise la punctul b), calcul realizat la valoarea centrală a fiecărei benzi de zgomot (de exemplu: în funcție de disponibilitatea datelor, la 50,5 dB pentru banda de zgomot definită între 50-51 dB sau la 52 dB pentru banda de zgomot 50-54 dB).

Pentru IHD în cazul zgomotului produs de traficul rutier, numărul total N al cazurilor de IHD (persoane afectate de efectul dăunător y; numărul de cazuri atribuibile) provocate de sursa x este:

Nx,y = PAFx,y,i * Iy * P (Formula 11)
unde:
· PAFx,y,ise calculează pentru incidența i;
· P este populația totală a zonei evaluate (suma populației din diferite benzi de zgomot).
· Iy este rata de incidență a IHD în zona evaluată, care poate fi obținută din statisticile privind sănătatea pentru regiunea sau țara în care se află zona. Pentru sectorul de drum principal DN1A_km88+930-km113+860, cod identificare RD_RO_00_213, la nivelul anului 2021, au fost considerate ratele de incidență pentru fiecare județ traversat: 
Tab.9 – Rate de incidență
	JUDEȚ
	INCIDENȚA (%000 loc. populație rezidentă)

	Prahova
	1247,7


(sursa – Institutul Național de Sănătate Publică)

c2) Pentru HA și HSD în cazul zgomotului produs de traficul rutier, feroviar și aerian, numărul total N de persoane afectate de efectul dăunător y (numărul de cazuri atribuibile) cauzat de sursa de zgomot x, pentru fiecare combinație de sursă de zgomot x (traficul rutier, feroviar sau aerian) și efect dăunător y (HA, HSD) este:

[image: Image 11]
unde: 
· ARx,y este AR al efectului dăunător relevant (HA, HSD) și se determină prin formulele descrise la punctul b), fiind calculat la valoarea centrală a fiecărei benzi de zgomot (de exemplu: în funcție de disponibilitatea datelor, la 50,5 dB pentru banda de zgomot definită între 50-51 dB sau la 52 dB pentru banda de zgomot 50-54 dB);
· nj este numărul persoanelor expuse la banda de expunere nr. j.

Pentru evaluarea efectelor dăunătoare s-a utilizat softul de cartare a zgomotului SOUNDPLAN 9.1, care are integrată metodologia de calcul prezentată mai sus. Astfel, s-au introdus valorile intervalului dorit și rata de incidență a IHD pentru sectorul de drum principal, iar rezultatele au fost generate automat (a se vedea figura de mai jos). După care s-a trecut la următorul interval (+ 1dB), iar din valorile obținute s-au scăzut cele determinate anterior etc.

[image: ]
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Tab. 10 - Numărul de persoane expuse la efectele dăunătoare pentru sursa de zgomot – trafic rutier
	Banda de zgomot
	Bucov
	Gura Vitioarei
	Vălenii de Munte
	Măgurele
	Boldești-Scăieni
	Lipănești
	Blejoi
	TOTAL

	
	Efect dăunător
	Efect dăunător
	Efect dăunător
	Efect dăunător
	Efect dăunător
	Efect dăunător
	Efect dăunător
	Efect dăunător

	
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD

	50-51
	0
	2
	0
	0
	21
	4
	0
	112
	10
	0
	18
	4
	0
	24
	5
	0
	61
	9
	0
	31
	3
	0
	269
	35

	51-52
	0
	2
	0
	0
	20
	6
	0
	95
	12
	0
	20
	3
	0
	37
	4
	0
	67
	8
	0
	27
	4
	0
	268
	37

	52-53
	0
	1
	0
	0
	21
	4
	0
	74
	8
	0
	24
	5
	0
	37
	5
	0
	76
	8
	0
	27
	3
	0
	260
	33

	53-54
	0
	1
	0
	0
	17
	3
	0
	60
	9
	0
	22
	3
	0
	26
	4
	0
	66
	6
	0
	19
	2
	0
	211
	27

	54-55
	0
	3
	0
	0
	12
	2
	0
	45
	10
	0
	22
	4
	0
	35
	6
	1
	45
	7
	0
	20
	3
	1
	182
	32

	55-56
	0
	3
	0
	0
	14
	4
	0
	40
	11
	0
	19
	5
	0
	23
	5
	0
	27
	11
	0
	20
	4
	0
	146
	40

	56-57
	0
	1
	0
	0
	15
	4
	0
	49
	9
	0
	14
	4
	0
	18
	8
	0
	42
	11
	0
	15
	3
	0
	154
	39

	57-58
	0
	0
	0
	0
	14
	4
	0
	40
	12
	0
	10
	7
	0
	13
	11
	0
	32
	16
	0
	13
	2
	0
	122
	52

	58-59
	0
	0
	0
	0
	12
	9
	1
	27
	12
	0
	9
	7
	0
	13
	9
	0
	27
	28
	0
	11
	2
	1
	99
	67

	59-60
	0
	0
	0
	1
	13
	13
	0
	35
	16
	0
	8
	8
	0
	11
	11
	0
	21
	31
	0
	8
	3
	1
	96
	82

	60-61
	0
	0
	0
	0
	15
	19
	0
	31
	17
	0
	11
	12
	0
	14
	13
	0
	18
	34
	1
	10
	2
	1
	99
	97

	61-62
	0
	0
	0
	0
	7
	22
	0
	23
	22
	0
	12
	14
	0
	15
	15
	0
	21
	39
	0
	7
	1
	0
	85
	113

	62-63
	0
	0
	0
	0
	9
	26
	0
	27
	24
	0
	10
	12
	0
	10
	15
	0
	22
	33
	0
	7
	2
	0
	85
	112

	63-64
	0
	0
	0
	0
	11
	11
	0
	30
	15
	0
	16
	12
	1
	16
	25
	1
	27
	29
	0
	7
	1
	2
	107
	93

	64-65
	0
	0
	0
	0
	11
	16
	0
	33
	23
	0
	12
	10
	0
	18
	6
	0
	33
	22
	0
	15
	2
	0
	122
	79

	65-66
	0
	0
	0
	0
	11
	13
	1
	30
	16
	0
	15
	7
	0
	32
	2
	0
	39
	23
	0
	6
	1
	1
	133
	62

	66-67
	0
	0
	0
	0
	24
	5
	0
	34
	27
	1
	20
	7
	0
	28
	40
	0
	60
	10
	0
	5
	1
	1
	171
	90

	67-68
	0
	0
	0
	0
	35
	2
	0
	43
	20
	0
	26
	4
	0
	28
	2
	1
	97
	5
	0
	6
	1
	1
	235
	34

	68-69
	0
	0
	0
	0
	47
	0
	0
	54
	10
	0
	31
	1
	0
	40
	0
	0
	91
	0
	0
	9
	0
	0
	272
	11

	69-70
	0
	0
	0
	1
	59
	0
	1
	57
	5
	0
	41
	0
	1
	42
	0
	1
	115
	0
	0
	5
	0
	4
	319
	5

	70-71
	0
	0
	0
	0
	73
	0
	0
	64
	4
	0
	34
	0
	0
	43
	0
	0
	109
	0
	0
	4
	0
	0
	327
	4

	71-72
	0
	0
	0
	0
	49
	0
	0
	64
	3
	1
	41
	0
	0
	80
	0
	1
	101
	0
	0
	3
	0
	2
	338
	3

	72-73
	0
	0
	0
	1
	30
	0
	1
	57
	1
	0
	29
	0
	0
	23
	0
	0
	62
	0
	0
	8
	0
	2
	209
	1

	73-74
	0
	0
	0
	0
	57
	0
	0
	50
	0
	0
	25
	0
	0
	8
	0
	1
	74
	0
	0
	2
	0
	1
	216
	0

	74-75
	0
	0
	0
	0
	17
	0
	0
	60
	0
	0
	19
	0
	1
	115
	0
	0
	34
	0
	0
	2
	0
	1
	247
	0

	peste 75
	0
	0
	0
	0
	10
	0
	1
	156
	0
	0
	20
	0
	0
	7
	0
	0
	22
	0
	0
	5
	0
	1
	220
	0

	TOTAL
	0
	13
	0
	3
	624
	167
	5
	1390
	296
	2
	528
	129
	3
	756
	186
	6
	1389
	330
	1
	292
	40
	20
	4992
	1148




Din tabelul de mai sus se observă că 20 persoane expuse la diferite niveluri ale zgomotului cauzat de traficul rutier pot dezvolta boli ischemice. De asemenea, 4992 persoane prezintă un grad ridicat de disconfort, iar 1148 au tulburări ale somnului.

[bookmark: _Toc230010166]2.8. Sinteza oficială a consultărilor publice organizate potrivit prevederilor art. 36 și art.37 din Legea 121/2019, cu modificările și completările ulterioare

La realizarea planului de acţiune pentru reducerea poluării fonice trebuie să se ţină seama şi de consultările cu populaţia. Procesul de proiectare a acţiunilor menite să combată zgomotul este un procedeu pe termen mai lung. Informarea publicului, oferă posibilitatea participării cetăţenilor la elaborarea planului de acţiune. Experienţa arată că acceptarea metodelor şi a măsurilor este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost informaţi încă de la început cu privire la planul de acţiune.

Pentru informarea publicului atât hărţile de zgomot şi cele de conflict, cât şi planul de acţiune din faza de iniţiere pentru consultarea publică au fost afişate pe site-ul oficial al CNAIR SA la adresa http://www.cnadnr.ro/ secțiunea Transparență/Siguranță circulației/Hărți strategice de zgomot. În data de ......... a fost inițiată procedura de consultare publică prin postarea anunțului public la adresa ……………………….. privind elaborarea propunerii de Plan de acțiune pentru gestionarea zgomotului și a efectelor acestuia la nivelul anului 2021 pentru drumurile naționale și autostrăzile administrate de CNAIR SA și a fost pusă la dispoziția persoanelor interesate o adresă de mail dedicată consultărilor unde cei interesați au putut trimite comentarii, opinii sau întrebări până la data de …………… De asemenea, pentru informarea publicului asupra planului de acţiune a fost publicat în presa locală din data de ................ un anunţ prin care se specifică data şi locul unde va avea loc dezbaterea publică a acestor planuri, precum şi modul în care acestea pot fi consultate (a se vedea Anexa 10). În cadrul procedurii nu s-au primit observații, sugestii sau comentarii referitoare la planul de acțiune.

În data de ............. a avut loc la …………….. a CNAIR SA din bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, București, şedinţa de dezbatere publică a Planului de acţiune pentru diminuarea nivelului de zgomot pe drumurile naționale și autostrăzile administrate de CNAIR SA. La această dezbatere au participat .... persoane reprezentând direcţiile şi serviciile din cadrul CNAIR SA, elaboratorul planului, direcțiile regionale de drumuri și poduri, precum şi  Agenția pentru Protecția Mediului București, Direcția de Sănătate Publică București, mass-media şi societatea civilă (a se vedea Anexa 10). Sinteza observaţiilor primite în procesul de dezbatere publică şi a discuţiilor purtate cu ocazia şedinţei de dezbatere publică este prezentată în Anexa 10.

[bookmark: _Toc230010167]2.9. Măsuri de reducere a zgomotului deja în vigoare şi proiecte în curs de elaborare

· Trafic rutier
În planul de acțiune elaborat anterior a fost propusă măsura de izolare fonică în parteneriat cu autoritățile locale a clădirilor rezidențiale care au cel puțin o fațadă expusă la zgomot pe timpul nopții mai mare sau egal cu 50 dB, în localitățile în care s-au înregistrat depășiri ale limitelor de zgomot admise.


Tab. 11  - Măsuri pentru reducerea zgomotului datorat traficului rutier – drumul principal DN1A_km88+930-km113+860
	Cod unic al drumului principal


	Numele măsurii din planul de acţiune


	Cost implementare al măsurii  din planul de acţiune
(mii lei)
	Data iniţierii măsurii din planul de acţiune
(luna_an)
	Data finalizării măsurii din planul de acţiune
(luna_an)

	(informaţie obligatorie)
	(informaţie obligatorie)
	(informaţie suplimentară)
	(informaţie obligatorie)
	(informaţie obligatorie)

	1
	2
	3
	4
	5

	RD_RO_00_213
	Izolarea fonică în parteneriat cu autoritățile locale a clădirilor rezidențiale care au cel puțin o fațadă expusă la zgomot pe timpul nopții mai mare sau egal cu 50 dB, în localitățile în care s-au înregistrat depășiri ale limitelor de zgomot admise
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[bookmark: _Toc230010168]2.10. Acţiuni pe care autorităţile competente intenţionează să le ia până la data de 18 iulie 2028 (5 ani de la termenul prevăzut în Legea 121/2019), inclusiv măsurile de protejare a zonelor liniştite

2.10.1 Valori de prag
Prezentul capitol conţine planul de acţiune pentru sursa de zgomot trafic rutier, sectorul de drum principal DN1A_km88+930-km113+860, cod de identificare RD_RO_00_213 pentru care s-au constatat depăşiri ale nivelurilor de zgomot admise de legislaţia în vigoare.

În procesul de planificare a zonelor și localităților tranzitate de drumul principal trebuie să se țină cont de rezultatele obținute la rularea hărților strategice de zgomot astfel încât  calitatea mediului în zonă să poată fi îmbunătăţită prin măsuri de schimbare a destinaţiei anumitor terenuri în Regulamentul Local de Urbanism. La fiecare actualizare a Planului Urbanistic General a fiecărei localități tranzitate trebuie avut în vedere ca în zonele expuse unui nivel ridicat al zgomotului să nu mai fie permisă construirea de locuinţe, astfel încât aceste zone să se transforme treptat în zone cu un caracter mai puţin sensibil, de exemplu administrative, comerciale şi/sau productive. 

La realizarea de noi drumuri, căi ferate, aeroporturi sau unităţi industriale, trebuie să se respecte legislaţia în vigoare astfel încât noile investiţii să fie supuse unei atente analize a impactului asupra mediului. 

· Trafic rutier

Generalităţi
Pentru traficul rutier, noile drumuri trebuie întotdeauna planificate astfel încât să nu crească numărul de locuinţe şi persoane cu disconfort provocat de zgomot. Aceasta poate include măsuri de reducere a zgomotului de‑a lungul noului drum (cum sunt barierele fonice) sau exproprierea caselor. În orice caz, proiectarea unui drum nou trebuie să aibă la bază un studiu de modelare a traficului, care să verifice diferitele scenarii şi să dovedească avantajul pe ansamblu al noului drum prin estimarea mărimii impactului asupra traficului şi a mediului (inclusiv a zgomotului şi a poluării aerului). Modelarea traficului reprezintă un instrument de planificare foarte important şi de neînlocuit. El este necesar atât pentru analiza traficului (calculul volumului traficului şi definirea originilor sale, a destinaţiilor şi legăturilor), cât şi pentru prognozarea traficului (estimarea impactului măsurilor propuse, ca de exemplu un nou drum sau introducerea unei restricţii de viteză). 

Este foarte important să se calculeze impactul măsurilor planificate înainte ca ele să fie realizate. Pentru aceasta este necesară efectuarea de studii de trafic cu soft-uri specializate de modelare a traficului rutier.

Pentru un drum principal, acțiunile care pot fi întreprinse de autoritatea responsabilă se pot încadra în următoarele domenii:
· planificarea traficului
· măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot
· măsuri de reducere a transmiterii zgomotului

Planul de acţiune
Pentru drumul principal DN1A_km88+930-km113+860, cod de identificare RD_RO_00_213 cauza generatoare de zgomot o reprezintă valorile mari ale traficului, inclusiv ale traficului greu. 

Drumurile de viteză şi capacitate mai mare generează niveluri mai ridicate de zgomot, care afectează zone mai întinse. Aglomeraţia poate reduce vitezele în timpul zilei. Pe de altă parte, vehiculele ating deseori viteze mai mari în timpul nopţii. Există o tendinţă de creştere a traficului chiar şi în acest interval orar, în care aglomeraţia nu era atât de mare. 

Pot fi luate în considerare diferite aspecte ale zgomotului produs de traficul rutier:
· zgomotul continuu al traficului aglomerat şi zgomotul mediu sau zgomotul de fundal la care oamenii sunt expuşi, de multe ori timp îndelungat, în interiorul localităților tranzitate;
· traficul congestionat din interiorul localităților, marcat de porniri şi opriri repetate, unde sunt mai importante accelerarea vehiculelor şi zgomotele izolate precum cele produse de vehicule grele la trecerea peste denivelări.

Măsurile luate în considerare sunt măsuri şi proiecte concrete, asumate de autoritatea responsabilă. Totuşi, o imagine reală a eficienţei măsurilor se poate realiza doar în urma monitorizării acestor măsuri în timp.

Ipoteze
A. Volumul traficului rutier de pe drumul principal este cel prognozat în cadrul modelului de transport rutier elaborat de CESTRIN.
B. Autoritatea responsabilă poate interveni în orice zonă expusă la zgomot.
C. Bugetul destinat reducerii zgomotului nu este limitat, decizia privind limitarea financiară rămânând în sarcina CNAIR SA.

În continuare sunt prezentate măsurile cu impact asupra reducerii poluării fonice propuse.


[image: C:\Users\lucas\AppData\Local\Temp\logo-pace.png][image: ]
INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI






Servicii de actualizare hărți strategice de zgomot și planuri de acțiune pentru drumurile naționale și autostrăzile administrate de CNAIR
	40



Tab. 12 – Planul de acțiune


	[bookmark: _Hlk143265682]Numele măsurii din planul de acţiune
	Numele proiectului din cadrul măsurii
	Cost implementare al măsurii  din planul de acţiune  [mil lei]
	Termen implementare
	Autoritatea responsabilă cu implementarea măsurii
	Sursa de finanțare

	Izolarea fonică a clădirilor sensibile
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a unităților de învățământ:
· Grădinița cu program normal Lipănești
	n/a
	12.2027
	UAT Lipănești
CNAIR
	venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse

	Izolarea fonică a clădirilor sensibile
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a spitalelor:
· Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte
	n/a
	12.2027
	UAT Vălenii de Munte
CNAIR
	venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse

	Izolarea fonică a clădirilor
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a clădirilor din UAT Bucov
	n/a
	12.2027
	UAT Bucov
CNAIR
	venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse

	Izolarea fonică a clădirilor
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a clădirilor din UAT Gura Vitioarei
	n/a
	12.2027
	UAT Gura Vitioarei
CNAIR
	venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse

	Izolarea fonică a clădirilor
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a clădirilor din UAT Vălenii de Munte
	n/a
	12.2027
	UAT Vălenii de Munte
CNAIR
	venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse

	Izolarea fonică a clădirilor
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a clădirilor din UAT Măgurele
	n/a
	12.2027
	UAT Măgurele
CNAIR
	venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse

	Izolarea fonică a clădirilor
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a clădirilor din UAT Boldești-Scăieni
	n/a
	12.2027
	UAT Boldești-Scăieni
CNAIR
	venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse

	Izolarea fonică a clădirilor
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a clădirilor din UAT Lipănești
	n/a
	12.2027
	UAT Lipănești
CNAIR
	venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse

	Izolarea fonică a clădirilor
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a clădirilor din UAT Blejoi
	n/a
	12.2027
	UAT Blejoi
CNAIR
	venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse







Aplicarea combinată a acestor măsuri şi proiecte propuse reprezintă varianta recomandată de către elaboratorul acestui plan de acţiune pentru maximizarea efectelor de reducere a zgomotului pentru sectorul de drum principal DN1A_km88+930-km113+860.

Tab.13 - Număr de persoane expuse la niveluri peste valoarea limită, după aplicarea măsurilor propuse - Lzsn

	Bandă dB
	55-59
	56-59
	60-64
	65-69
	70-74
	> 75

	Nr. de persoane
	2831
	2221
	4725
	3302
	431
	0



Tab.14 - Număr de persoane expuse la niveluri peste valoarea limită, după aplicarea măsurilor propuse - Lnoapte

	Bandă dB
	45-49
	50-54
	55-59
	60-64
	65-69
	> 70

	Nr. de persoane
	3143
	4019
	4283
	1041
	0
	0



Tab.15 - Numărul de persoane expuse Lzsn – situaţie comparativă 2021/PA 2021

	Bandă dB
	55-59
	56-59
	60-64
	65-69
	70-74
	> 75

	Nr. de persoane 2021
	4905
	3617
	2787
	4523
	4148
	552

	Nr. de persoane estimat PA 2021
	2831
	2221
	4725
	3302
	431
	0

	Diferenţa (estimat PA 2021 faţă de 2021)
	-2074
	-1396
	1938
	-1221
	-3717
	-552



Tab.16 - Numărul de clădiri sensibile expuse Lzsn – situaţie comparativă 2021/PA 2021
	Bandă dB
	55-59
	56-59
	60-64
	65-69
	70-74
	> 75

	Nr. spitale 2021
	1
	1
	1
	2
	1
	2

	Nr. spitale estimat PA 2021 
	1
	0
	3
	0
	2
	0

	Diferenţa (estimat PA 2021 - 2021)
	0
	-1
	2
	-2
	1
	-2

	Nr. unități învățământ 2021
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	Nr. unități învățământ estimat PA 2021 
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	Diferenţa (estimat PA 2021 - 2021)
	0
	0
	1
	0
	-1
	0



Tab.17 - Numărul de persoane expuse Lnoapte – situaţie comparativă 2021/PA 2021

	Bandă dB
	45-49
	50-54
	55-59
	60-64
	65-69
	> 70

	Nr. de persoane 2021
	8481
	3269
	3680
	4868
	1544
	46

	Nr. de persoane estimat PA 2021
	3143
	4019
	4283
	1041
	0
	0

	Diferenţa (estimat PA 2021 faţă de 2021)
	-5338
	750
	603
	-3827
	-1544
	-46



Tab.18 - Numărul de clădiri sensibile expuse Lnoapte – situaţie comparativă 2021/PA 2021
	Bandă dB
	45-49
	50-54
	55-59
	60-64
	65-69
	> 70

	Nr. spitale 2021
	3
	1
	0
	3
	2
	0

	Nr. spitale estimat PA 2021 
	1
	2
	1
	2
	0
	0

	Diferenţa (estimat PA 2021 - 2021)
	-2
	1
	1
	-1
	-2
	0

	Nr. unități învățământ 2021
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Nr. unități învățământ estimat PA 2021 
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	Diferenţa (estimat PA 2021 - 2021)
	0
	0
	1
	-1
	0
	0





Evaluare
Ţinând cont de măsurile propuse mai sus, au fost întocmite hărţi de zgomot (a se vedea anexa 6) din care au fost extrase valorile din tabelele cu numărul de persoane expuse. 

Din rezultatele de mai sus se poate constata că prin măsurile propuse se poate reduce numărul persoanelor expuse la zgomot peste valorile de prag cu 4269 persoane pentru Lzsn, respectiv 5417 persoane pentru Lnoapte. Dacă ne referim la limitele admisibile avem o scădere de 4948 persoane pentru Lzsn, respectiv 4064 persoane pentru Lnoapte.

În acele zone unde şi după aplicarea măsurilor de reducere Lzsn este mai mare de 70 dB, respectiv Lnoapte este mai mare de 60 dB propunem protecţie pasivă. Clădirile la care nivelul de zgomot este mai mare de 70 dB pentru Lzsn, respectiv mai mare de 60 dB pentru Lnoapte şi după aplicarea măsurilor de reducere trebuie trecute pe lista de priorităţi în cadrul programului de reabilitare termică şi fonică (prin utilizarea ferestrelor cu caracteristici de izolare fonică ridicată pe fațadele expuse la zgomotul provenit de la sursa trafic rutier – de exemplu ferestre cu geamuri tip „tripan”). La reabilitarea termică și fonică a clădirilor trebuie să se utilizeze ferestre de tip tripan care pot reduce nivelul zgomotului cu până la 35 dB. Pentru acest sector de drum principal nu există clădiri sensibile (spitale, respectiv unități de învățământ) expuse la valori peste limitele admisibile. 

După aplicarea măsurilor propuse prin planul de acțiune s-a determinat și numărul de persoane expuse la efectele dăunătoare cauzate de expunerea îndelungată la diferite niveluri de zgomot pentru sursa trafic rutier.



Tab. 19 - Numărul de persoane expuse la efectele dăunătoare după aplicarea planului de acțiune pentru sursa de zgomot– trafic rutier
	Banda de zgomot
	Bucov
	Gura Vitioarei
	Vălenii de Munte
	Măgurele
	Boldești-Scăeni
	Lipănești
	Blejoi
	TOTAL

	
	Efect dăunător
	Efect dăunător
	Efect dăunător
	Efect dăunător
	Efect dăunător
	Efect dăunător
	Efect dăunător
	Efect dăunător

	
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD

	50-51
	0
	1
	0
	0
	9
	2
	0
	24
	7
	0
	8
	3
	0
	22
	4
	0
	21
	5
	0
	14
	3
	0
	99
	24

	51-52
	0
	1
	0
	0
	11
	6
	0
	20
	8
	0
	5
	5
	0
	21
	5
	0
	25
	9
	0
	18
	3
	0
	101
	36

	52-53
	0
	2
	0
	0
	7
	7
	0
	17
	8
	0
	6
	4
	0
	9
	7
	0
	11
	10
	0
	15
	2
	0
	67
	38

	53-54
	0
	2
	0
	0
	5
	9
	0
	17
	10
	0
	6
	7
	0
	10
	7
	1
	17
	17
	0
	13
	2
	1
	70
	52

	54-55
	0
	2
	0
	0
	5
	13
	0
	15
	9
	0
	6
	10
	0
	10
	7
	0
	10
	22
	0
	13
	2
	0
	61
	63

	55-56
	0
	0
	0
	0
	6
	15
	0
	21
	10
	0
	7
	8
	0
	10
	10
	0
	9
	21
	0
	15
	2
	0
	68
	66

	56-57
	0
	0
	0
	0
	6
	11
	0
	20
	10
	0
	8
	8
	0
	10
	11
	0
	14
	28
	0
	10
	1
	0
	68
	69

	57-58
	0
	0
	0
	0
	4
	9
	0
	23
	10
	0
	7
	7
	0
	6
	11
	0
	15
	25
	0
	7
	2
	0
	62
	64

	58-59
	0
	0
	0
	0
	7
	10
	0
	24
	6
	0
	10
	7
	0
	11
	9
	0
	20
	24
	0
	10
	0
	0
	82
	56

	59-60
	0
	0
	0
	0
	12
	5
	0
	23
	10
	0
	11
	5
	0
	13
	19
	0
	20
	16
	0
	6
	2
	0
	85
	57

	60-61
	0
	0
	0
	0
	18
	2
	1
	29
	17
	0
	14
	4
	0
	15
	3
	0
	27
	18
	0
	9
	1
	1
	112
	45

	61-62
	0
	0
	0
	0
	28
	0
	0
	26
	2
	0
	18
	1
	0
	22
	1
	0
	36
	10
	0
	6
	0
	0
	136
	14

	62-63
	0
	0
	0
	0
	37
	0
	0
	31
	1
	0
	25
	0
	0
	26
	31
	0
	70
	4
	0
	4
	1
	0
	193
	37

	63-64
	0
	0
	0
	0
	39
	0
	0
	29
	1
	0
	32
	0
	1
	27
	1
	1
	68
	1
	0
	6
	1
	2
	201
	4

	64-65
	0
	0
	0
	1
	42
	0
	0
	32
	0
	1
	25
	0
	0
	30
	0
	0
	75
	0
	0
	7
	0
	2
	211
	0

	65-66
	0
	0
	0
	0
	27
	0
	0
	27
	0
	0
	20
	0
	0
	33
	0
	1
	81
	0
	0
	3
	0
	1
	191
	0

	66-67
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	21
	0
	0
	23
	0
	0
	31
	0
	0
	73
	0
	0
	3
	0
	0
	181
	0

	67-68
	0
	0
	0
	0
	24
	0
	1
	27
	0
	0
	13
	0
	0
	62
	0
	0
	63
	0
	0
	4
	0
	1
	193
	0

	68-69
	0
	0
	0
	0
	7
	0
	0
	62
	0
	0
	16
	0
	0
	14
	0
	1
	45
	0
	0
	4
	0
	1
	148
	0

	69-70
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	7
	0
	0
	6
	0
	0
	3
	0
	0
	50
	0
	0
	2
	0
	0
	70
	0

	70-71
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	92
	0
	0
	14
	0
	0
	2
	0
	1
	110
	0

	71-72
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	7
	0
	0
	2
	0
	0
	15
	0

	72-73
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	2
	0

	73-74
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	74-75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	peste 75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	TOTAL
	0
	8
	0
	1
	326
	89
	2
	502
	109
	1
	267
	69
	2
	479
	126
	4
	771
	210
	0
	174
	22
	10
	2527
	625





2.10.2 Valori limită admisibile
Strategia pe termen lung a CNAIR SA în ceea ce privește poluarea fonică trebuie să fie încadrarea în limitele admisibile pentru sursa de zgomot trafic rutier. Atenția autorității publice trebuie să se îndrepte către un mai bun management al traficului rutier, dar în colaborare cu autoritățile publice locale și către o dezvoltare urbanistică echilibrată care să țină cont de rezultatele oferite de hărțile de zgomot în sensul în care să nu permită construirea de clădiri rezidențiale în zonele cu valori de trafic ridicate, dar nici amplasarea de obiective industriale și/sau comerciale care să atragă sau să genereze volume mari de trafic în zone rezidențiale situate de-a lungul sectorului de drum principal. 


[bookmark: _Toc230010169]2.11. Strategii pe termen lung

Planul de acţiune pe termen scurt (până la 18 iulie 2028, 5 ani de la termenul din Legea121/2019, cu modificările și completările ulterioare) trebuie completat cu o strategie pe termen mai lung care să ilustreze viziunea pe termen lung de reducere a zgomotului. Adesea, va deveni evident că multe din ideile dezvoltate în elaborarea planului se soluţionează mai bine într‑un termen mai îndelungat. Acest lucru este valabil în special pentru măsurile de reducere a zgomotului potenţial foarte costisitoare.

Astfel, măsurile preconizate a se realiza pe termen lung și care pot influența în sensul reducerii nivelul de zgomot generat de traficul rutier de pe sectorul de drum principal sunt prezentate în tabelul următor.


Tab. 20 – Măsuri și proiecte prevăzute a se implementa pe termen lung
	Numele măsurii din planul de acţiune
	Numele proiectului din cadrul măsurii
	Cost implementare al măsurii  din planul de acţiune  [mil lei]
	Termen implementare
	Autoritatea responsabilă cu implementarea măsurii
	Sursa de finanțare

	Reducerea traficului prin construirea autostrăzii Ploiești – Brașov 
	1000,8
	19.06.2031
	CNAIR
	venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse

	Izolarea fonică a clădirilor
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a clădirilor din UAT Bucov
	n/a
	12.2032
	UAT Bucov
CNAIR
	venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse

	Izolarea fonică a clădirilor
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a clădirilor din UAT Gura Vitioarei
	n/a
	12.2032
	UAT Gura Vitioarei
CNAIR
	venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse

	Izolarea fonică a clădirilor
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a clădirilor din UAT Vălenii de Munte
	n/a
	12.2032
	UAT Vălenii de Munte
CNAIR
	venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse

	Izolarea fonică a clădirilor
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a clădirilor din UAT Măgurele
	n/a
	12.2032
	UAT Măgurele
CNAIR
	venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse

	Izolarea fonică a clădirilor
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a clădirilor din UAT Boldești-Scăieni
	n/a
	12.2032
	UAT Boldești-Scăieni
CNAIR
	venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse

	Izolarea fonică a clădirilor
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a clădirilor din UAT Lipănești
	n/a
	12.2032
	UAT Lipănești
CNAIR
	venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse

	Izolarea fonică a clădirilor
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a clădirilor din UAT Blejoi
	n/a
	12.2032
	UAT Blejoi
CNAIR
	venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse





[bookmark: _Toc230010170]2.12. Informaţii financiare (dacă sunt disponibile): bugete, evaluarea cost-eficienţă, evaluare cost-profit
Informaţiile financiare oficiale sunt cele prezentate în tabelul 11 și au fost furnizate de CNAIR SA.

În ceea ce urmează va fi prezentat costul măsurilor descrise în documentaţie. Este important de subliniat, că în faza actuală se face numai o evaluare bazată pe experienţa profesională şi pe estimările realizate în colaborare cu CNAIR SA. Costul exact al lucrărilor se va putea determina numai după executarea lucrărilor de reducere a zgomotului.

Tab. 21 – Costuri estimative
	Sursă zgomot - trafic rutier
	Cost estimativ [mil. lei]

	
	Termen scurt
	Termen lung

	Reducerea traficului prin construirea autostrăzii A3 Ploiești - Brașov
	-
	1000,8

	Izolarea fonică a clădirilor sensibile
	n/a
	n/a

	Izolarea fonică a clădirilor 
	n/a
	n/a

	Total PA
	n/a
	1000,8




2.12.1 Evaluarea cost-eficienţă şi cost-profit

Aşa cum s-a mai menţionat în cadrul acestui plan, depăşirile valorilor de prag sunt cauzate de traficul rutier. De aceea, măsurile propuse în cadrul acestui plan de acţiune au ca scop reducerea traficului rutier general.

Evaluarea financiară a măsurilor a fost făcută în cadrul sub-capitolului 2.10.1. De asemenea, în acelaşi capitol s-a făcut şi evaluarea numărului de persoane care beneficiază de efectele implementării proiectelor. In cele ce urmează se va realiza o evaluare a eficienţei acestor măsuri pe baza experienţei şi a studiilor existente pe plan internaţional.

Conform studiilor efectuate la nivel european, reducerea vitezei de circulaţie în zonele rezidenţiale la 30 km/h conduce la o reducere a nivelului de zgomot cu până la 3 dB. 

Sistemul de management al traficului contribuie la fluidizarea traficului, la reducerea considerabilă a frânărilor şi accelerărilor vehiculelor şi deci, a nivelului de zgomot. De asemenea, schimbarea suprafeţelor de rulare (covoare asfaltice cu proprietăți fonoabsorbante) poate contribui la reducerea nivelului de zgomot cu până la 5 dB (în funcţie de soluţia aleasă).

În cadrul acţiunilor întreprinse pentru reducerea zgomotului, beneficiul se poate interpreta în primul rând ca un beneficiu social extern. Astfel, numărul de persoane afectate de efectele dăunătoare prezentate în tab. 22 se estimează a se reduce cu 2998. 

La reabilitarea termică și fonică a clădirilor trebuie să se utilizeze ferestre de tip tripan care pot reduce nivelul zgomotului cu până la 35 dB.

Tab.22 - Numărul de persoane expuse la efectele dăunătoare pentru sursa de zgomot – trafic rutier
	Banda de zgomot
	Efect dăunător

	
	Ante PA
	Post PA
	Diferența

	
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD

	50-51
	0
	269
	35
	0
	99
	24
	0
	170
	11

	51-52
	0
	268
	37
	0
	101
	36
	0
	167
	1

	52-53
	0
	260
	33
	0
	67
	38
	0
	193
	-5

	53-54
	0
	211
	27
	1
	70
	52
	-1
	141
	-25

	54-55
	1
	182
	32
	0
	61
	63
	1
	121
	-31

	55-56
	0
	146
	40
	0
	68
	66
	0
	78
	-26

	56-57
	0
	154
	39
	0
	68
	69
	0
	86
	-30

	57-58
	0
	122
	52
	0
	62
	64
	0
	60
	-12

	58-59
	1
	99
	67
	0
	82
	56
	1
	17
	11

	59-60
	1
	96
	82
	0
	85
	57
	1
	11
	25

	60-61
	1
	99
	97
	1
	112
	45
	0
	-13
	52

	61-62
	0
	85
	113
	0
	136
	14
	0
	-51
	99

	62-63
	0
	85
	112
	0
	193
	37
	0
	-108
	75

	63-64
	2
	107
	93
	2
	201
	4
	0
	-94
	89

	64-65
	0
	122
	79
	2
	211
	0
	-2
	-89
	79

	65-66
	1
	133
	62
	1
	191
	0
	0
	-58
	62

	66-67
	1
	171
	90
	0
	181
	0
	1
	-10
	90

	67-68
	1
	235
	34
	1
	193
	0
	0
	42
	34

	68-69
	0
	272
	11
	1
	148
	0
	-1
	124
	11

	69-70
	4
	319
	5
	0
	70
	0
	4
	249
	5

	70-71
	0
	327
	4
	1
	110
	0
	-1
	217
	4

	71-72
	2
	338
	3
	0
	15
	0
	2
	323
	3

	72-73
	2
	209
	1
	0
	2
	0
	2
	207
	1

	73-74
	1
	216
	0
	0
	1
	0
	1
	215
	0

	74-75
	1
	247
	0
	0
	0
	0
	1
	247
	0

	peste 75
	1
	220
	0
	0
	0
	0
	1
	220
	0

	TOTAL
	20
	4992
	1148
	10
	2527
	625
	10
	2465
	523




2.12.2 Prioritizarea măsurilor de reducere a zgomotului

Atât în Planul de acțiune propus pe termen scurt (tabelul 12), cât și pentru măsurile prevăzute a se implementa pe termen lung (tabelul 20) au fost inserate informații referitoare la data estimată pentru finalizarea acestora. În funcție de această dată, se pot determina prioritățile CNAIR în ceea ce privește strategia de dezvoltare a rețelei de drumuri naționale și autostrăzi, inclusiv în domeniul reducerii poluării fonice.


[bookmark: _Toc230010171]2.13. Prevederi avute în vedere pentru evaluarea implementării şi rezultatelor planului de acţiune

Rezultatele implementării planului de acţiune vor putea fi evaluate la următoarea cartare a zgomotului, când se va recalcula numărul de persoane expuse la zgomot. De asemenea, după implementarea oricărui proiect de infrastructură se poate realiza o hartă de zgomot a zonei respective care se va putea compara cu harta elaborată în cadrul planului de acţiune.

Numărul persoanelor expuse la zgomot va putea fi modificat atunci când măsurile de reducere a zgomotului vor fi aplicate şi se va putea calcula schimbarea intervenită faţă de situaţia prezentă.


[bookmark: _Toc171954350][bookmark: _Toc230010172]2.14. Cerințe pentru cartarea strategică de zgomot pentru anul de bază 2026

În vederea creșterii calității hărților strategice de zgomot elaborate pentru drumurile principale, se recomandă ca autoritatea publică responsabilă să actualizeze baza de date geospațială necesară cartării zgomotului astfel încât să conțină următoarele informații la nivelul anului 2026:
a) Harta de bază în coordonatele impuse de directiva INSPIRE care să cuprindă straturile
· limita administrativă a localităților din zona de influență a drumurilor naționale și autostrăzilor administrate de CNAIR SA;
· clădiri, defalcate pe clădiri rezidențiale, clădiri administrative, industriale, comerciale, alte tipuri, unități de învățământ, spitale. Toate clădirile trebuie să aibă ca atribut înălțimea, iar clădirile rezidențiale și populația rezidentă. Dacă, în urma reabilitărilor au rezultat clădiri cu izolare fonică, acestea trebuie evidențiate separat;
· sectoarele de drum principal care să conţină denumirea şi alte atribute ca: tip acoperire, număr de benzi pe sens și caracteristicile geometrice;
· poduri și pasaje rutiere;
· bariere fonice, inclusiv caracteristicile constructive ale acestora;
· spații verzi, parcuri, lacuri și râuri, cu evidențierea zonelor liniștite declarate la precedentele cartări ale zgomotului, dacă e cazul.

b)  Date de trafic rutier:
· distribuţia pe categorii de vehicule (AT uşoare <3,5t, vehicule cu greutate medie > 3,5 t,  grele cu mai mult de 3 osii, vehicule motorizate cu 2 roți, vehicule electrice și hibrid);
· debitele orare de trafic: numărul de vehicule/oră, pentru fiecare din categoriile de vehicule de mai sus și pentru fiecare din cele 3 intervale orare (zi = 7.00-19.00, seara = 19.00-23.00 și noapte = 23.00-7.00);
· valorile vitezelor medii de deplasare ale vehiculelor pe fiecare segment omogen al sectorului de drum principal.
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