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[bookmark: _Toc230361135]1. INTRODUCERE

[bookmark: _Hlk132182679]Conform contractului nr. 92/41885/24.04.2025 încheiat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, SC Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS SA a elaborat planul de acţiune pentru reducerea zgomotului pentru sectoarele de drumuri naționale și autostrăzi administrate de CNAIR SA, ţinând cont de reglementările legale în vigoare. INCERTRANS este certificat de Asociația Română de Mediu 1998 ca expert atestat – nivel principal în domeniul EGZA, conform Certificatului de Atestare seria RGX nr. 335/11.08.2022.

Acest plan de acţiune a fost realizat luându-se în considerare cerinţele prevăzute în Legea nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare.

Acest plan de acţiune a fost efectuat pe baza hărţilor strategice de zgomot ale sectoarelor de drumuri naționale și autostrăzi administrate de CNAIR SA realizate în anul 2025 de SC Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS SA. Anul de referinţă pentru care s-a realizat elaborarea hărţilor strategice de zgomot este 2021. 

[bookmark: _Toc230361136]2. RAPORT
[bookmark: _Toc230361137]2.1. Descrierea drumului principal – A1 km 10+600 – km 30+510
Segmentul de drum principal A1_km10+600-km30+510 face parte din autostrada A1 care asigură legătura între București și Pitești. Este delimitat de limita administrativă a Municipiului București și intersecția cu DJ401A.

Lungime: 19,910 km (sursa: CNAIR SA).
Trafic: număr anual de treceri vehicule = 13.108.245
Localizare:  Sectorul de drum este amplasat într-o zonă de șes și are următoarea schemă itinerară.

Tab.1 – Descrierea traseului
	Tip drum
	Nr. drum
	km
	m
	Descriere

	Autostradă
	A1
	11
	031
	Intersecție CF 102, pasaj superior

	Autostradă
	A1
	11
	046
	Intersecție stradă în traversare, (UAT Domnești, UAT Chiajna)

	Autostradă
	A1
	11
	440
	Intersecție stradă parte dreaptă (UAT Dragomirești-Vale)

	Autostradă
	A1
	12
	772
	Intersecție CF 100, pasaj superior, (UAT Ciorogârla)

	Autostradă
	A1
	12
	792
	Intersecție stradă în traversare, (UAT Bolintin Deal)

	Autostradă
	A1
	13
	237
	Intersecție stradă parte dreaptă, (UAT Joița)

	Autostradă
	A1
	13
	420
	Intersecție stradă parte dreaptă

	Autostradă
	A1
	18
	784
	Intersecție stradă în traversare, (UAT Ulmi)

	Autostradă
	A1
	23
	035
	Intersecție stradă în traversare, (UAT Bolintin Vale)

	Autostradă
	A1
	27
	542
	Intersecție stradă în traversare

	Autostradă
	A1
	30
	391
	Intersecție stradă în traversare




[image: ]
Figura 1 – Traseul A1 = km 10+600 – km 30+510

Populaţie: 439.511 locuitori total localități pentru care s-a realizat evaluarea zgomotului provenit din sursa trafic rutier de pe drumurile principale administrate de CNAIR SA, din care 5.418 locuitori în zona de impact (sursa: Institutul Național de Statistică, prelucrări elaborator).
Numărul de locuințe la sfârșitul anului 2021 era de 1.102.294 la nivelul tuturor localităților[footnoteRef:1], din care 2.878 în zona de impact (sursa: Institutul Național de Statistică, prelucrări elaborator). [1:  Pentru Mun. București a fost disponibil doar numărul total de locuințe.] 


Tab.2 – Populație și locuințe
	UAT
	Județ
	Populație totală
	[bookmark: _Hlk200717682]Populație zonă impact[footnoteRef:2] [2:  Zona de impact = zona delimitată de 500 m stânga/dreapta față de axul drumului principal.] 

	Număr locuințe total UAT
	Număr locuințe zonă impact

	BOLINTIN-DEAL
	GR
	12806
	522
	2286
	95

	BOLINTIN-VALE
	GR
	8457
	62
	3720
	28

	BUCUREŞTI S6
	B
	324994
	3254
	1038266
	1967

	CHIAJNA
	IF
	43588
	411
	37900
	358

	CIOROGÂRLA
	IF
	7511
	0
	3030
	0

	DOMNEŞTI
	IF
	12861
	6
	5730
	3

	DRAGOMIREŞTI-VALE
	IF
	6531
	0
	2822
	0

	FLOREŞTI-STOENEŞTI
	GR
	9456
	127
	3259
	47

	JOIŢA
	GR
	5438
	0
	2451
	0

	ULMI
	GR
	7869
	1036
	2830
	380

	TOTAL
	
	439.511
	5.418
	1.102.294
	2.878



· Clima
La cartarea strategică de zgomot a segmentelor de drumuri naționale și autostrăzi administrate de CNAIR SA au fost luate în considerare valorile implicite utilizate de softul de modelare SoundPlan 9.1, conform CNOSSOS-EU.

Tab.3 – Date climatologice SP
	Parametru
	Valoare

	Temperatura medie a aerului (°C)
	10

	Umezeala medie relativă (%)
	70

	Presiunea atmosferică (mb)
	1013,3




[bookmark: _Toc230361138]2.2. Autoritatea responsabilă

Conform Legii 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare, Art. 39: „Operatorii economici care au în administrare infrastructuri rutiere, feroviare, aeroportuare şi portuare, după caz, realizează cartarea zgomotului şi elaborează hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune, potrivit prevederilor prezentei legi, pentru:
a) traficul rutier desfăşurat pe drumurile principale care se află în administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. şi care au un trafic mai mare de 3 milioane de treceri de vehicule pe an, indiferent dacă se află poziţionate în interiorul sau în exteriorul unor aglomerări;”

Autoritatea responsabilă pentru elaborarea hărţilor de zgomot şi realizarea planului de acţiune este: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR SA), din cadrul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, București.

[bookmark: _Toc230361139]2.3. Cadrul legal

La elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planului de acţiune au fost respectate prevederile următoarelor acte normative: 
· Legea nr.121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2328/2021 privind aprobarea valorilor limită pentru indicatorii L_zsn, L_noapte, L_zi şi L_seară, publicat în Monitorul Oficial 1235/28.12.2021;
· Legea nr.181/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare.

În procesul de elaborare şi/sau revizuire a planurilor de acţiune, autorităţile administraţiei publice locale și operatorii economici care au în administrare infrastructuri rutiere, feroviare, aeroportuare și porutare, după caz, au obligaţia să îndeplinească procedura de participare şi consultare a publicului, potrivit art. 34 din Legea nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare.

Cerinţe minime pentru planurile de acţiune conform Anexa 5 la Legea nr. 121/2019, cu modificările și completările ulterioare
1. Un plan de acţiune trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
a) descrierea aglomerării, a drumurilor principale, a căilor ferate principale sau a aeroporturilor mari şi a altor surse de zgomot luate în considerare;
b) autoritatea sau unitatea responsabilă;
c) cadrul legal;
d) valorile-limită utilizate potrivit prevederilor actului normativ care se elaborează în conformitate cu art. 86 din lege; 
e) sinteza informaţiilor obţinute prin cartarea zgomotului; 
f) o evaluare a numărului de persoane estimate expuse la zgomot, identificarea problemelor şi situaţiilor care necesită îmbunătăţiri; 
g) sinteza oficială a consultărilor publice organizate potrivit prevederilor art. 36 şi art. 37 din lege; 
h) informaţii privind măsurile de reducere a zgomotului aflate în desfăşurare şi informaţii privind proiectele de reducere a zgomotului aflate în pregătire; 
i) acţiuni pe care autorităţile competente intenţionează să le ia în următorii 5 ani, care să includă măsurile pentru protejarea zonelor liniştite; 
j) strategia pe termen lung; 
k) informaţii financiare (dacă sunt disponibile): bugete, evaluarea cost-eficienţă, evaluarea cost-profit; 
l) prognoze privind evaluarea implementării şi a rezultatelor planului de acţiune.

2. Acţiunile pe care intenţionează să le întreprindă în domeniul lor de competenţă autorităţile şi operatorii economici care au obligaţia elaborării planurilor de acţiune şi a implementării măsurilor de gestionare şi reducere a zgomotului conţinute de acestea, conform prezentei legi, sunt, de exemplu: 
a) planificarea traficului; 
b) amenajarea teritoriului; 
c) măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot; 
d) alegerea surselor mai silenţioase; 
e) măsuri de reducere a transmiterii zgomotului; 
f) introducerea, după caz, a pârghiilor economice stimulative care să încurajeze diminuarea sau menţinerea valorilor nivelurilor de zgomot sub maximele permise.

3. Fiecare plan de acţiune trebuie să conţină estimări privind reducerea numărului de persoane afectate (disconfort, tulburarea somnului și altele asemenea).

4. La elaborarea şi reactualizarea ghidului prevăzut la art. 91 alin. (5) din lege se ţine seama de conţinutul ghidurilor elaborate de Comisia Europeană, care prezintă îndrumări cu privire la planurile de acţiune.

[bookmark: _Toc230361140]2.4. Valori limită în vigoare

Valorile limită pentru indicatorii Lzsn, Lnoapte, Lzi și Lseară sunt stabilite de Ordinul Ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2328/2021.

Având în vedere sursa de zgomot pentru care s-a realizat cartarea strategică de zgomot pe sectoarele de drum național și autostrăzi aflate în administrarea CNAIR SA, se vor aplica valorile limită prezentate în tabelul următor.

Tab. 4 - Valori-limită pentru sursa de zgomot drumuri principale în aglomerări și în exteriorul acestora
	Nr. crt.
	Tip valori-limită
	Valori-limită
	Aplicabilitate pentru situația existentă

	
	
	Lzsn
	Lnoapte
	

	1
	Valori de prag
	70
	60
	Autostrăzi și drumuri naționale

	2
	Valori de prag
	65
	55
	Drumuri județene și drumuri comunale

	3
	Limită admisibilă
	56[footnoteRef:3] [3:  În conformitate cu prevederile art. 10 din Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu limita admisibilă din tabelul nr. 8 şi nota 1 aferentă tabelului nr. 8 din SR 10009-2017 Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant (valoarea Lzsn a fost convertită utilizând formula de calcul pentru Lzsn, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 121/2019).] 

	503
	Autostrăzi, drumuri naționale, drumuri județene și drumuri comunale

	4
	Limită admisibilă
	56[footnoteRef:4] [4:  În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) şi (2) din Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu notele 1 şi 4 aferente tabelului nr. 8 din SR 10009 Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant (valoarea Lzsn a fost convertită utilizând
formula de calcul pentru Lzsn, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 121/2019).] 

	454
	Autostrăzi, drumuri naționale, drumuri județene și drumuri comunale




[bookmark: _Toc230361141]2.5. Cartarea zgomotului pentru sectorul de drum principal A1 km 10+600 – km 30+510 – sinteza rezultatelor

În cursul anului 2025, SC INCERTRANS SA a elaborat Hărţile Strategice de Zgomot pentru sectoarele de drum național și atustrăzi cu trafic mai mare de 3.000.000 treceri pe an administrate de CNAIR SA. Această activitate s-a desfăşurat etapizat, urmărind cerinţele caietului de sarcini şi respectând normele legale în vigoare.

Cartarea zgomotului reprezintă prezentarea datelor privind situaţia existentă sau prognozată referitoare la zgomot în funcţie de un indicator de zgomot, care evidenţiază depăşirile valorilor limită în vigoare, numărul persoanelor expuse sau numărul de locuinţe expuse la anumite valori ale unui indicator de zgomot pentru o anumită zonă. Astfel, pentru sursa de zgomot trafic rutier s-a realizat o hartă, pentru cei doi parametri acustici prevăzuţi în Legea 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Lzsn (indicator de zgomot asociat disconfortului general) şi Lnoapte (indicator de zgomot asociat tulburării somnului din perioada de noapte). Aceste hărţi au fost însoţite de un raport complet care descrie etapele străbătute până la finalizarea cartografierii acustice.

După elaborarea hărţilor strategice de zgomot, acestea au fost postate pe site-ul CNAIR SA, la adresa http://www.cnadnr.ro/ secțiunea Transparență/Siguranță circulației/Hărți strategice de zgomot. 

Sinteza cartării zgomotului este acţiunea de a prezenta evaluarea rezultatelor obţinute în urma realizării fiecărei hărţi strategice de zgomot în conformitate cu prevederile din Legea 121/2019 referitoare la evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările ulterioare, pentru sursa de zgomot:
· Trafic rutier


Harta de zgomot privind traficul rutier pe drumul principal A1_km10.600-km30.510, în regim Lzsn

Conform datelor obţinute din hărţile strategice de zgomot pentru traficul rutier pe drumul principal A1_km10.600-km30.510, cod identificare RD_RO_00_245 se evidenţiază următoarele.


Tab.5 - Lzsn
	
	Interval
	Harta de zgomot

	
	dB
	Persoane
	Locuințe
	Unități învățământ
	Spitale
	Suprafața [km2]

	Toate zonele
	55-59
	972
	358
	0
	0
	1,35

	
	56-59
	925
	339
	0
	0
	1,26

	
	60-64
	1214
	619
	0
	0
	10,73

	
	65-69
	239
	129
	0
	0
	3,48

	
	70-74
	66
	45
	0
	0
	1,42

	
	>75
	19
	12
	0
	0
	1,89

	Bolintin-Vale
	55-59
	25
	12
	0
	0
	0,06

	
	56-59
	25
	12
	0
	0
	0,06

	
	60-64
	37
	16
	0
	0
	0,97

	
	65-69
	0
	0
	0
	0
	0,27

	
	70-74
	0
	0
	0
	0
	0,09

	
	>75
	0
	0
	0
	0
	0,09

	Bolintin-Deal
	55-59
	348
	63
	0
	0
	0,28

	
	56-59
	340
	62
	0
	0
	0,28

	
	60-64
	151
	28
	0
	0
	2,66

	
	65-69
	0
	0
	0
	0
	0,77

	
	70-74
	0
	0
	0
	0
	0,32

	
	>75
	0
	0
	0
	0
	0,47

	Floreşti - Stoeneşti
	55-59
	0
	0
	0
	0
	0,01

	
	56-59
	0
	0
	0
	0
	0,01

	
	60-64
	0
	0
	0
	0
	0,75

	
	65-69
	0
	0
	0
	0
	0,24

	
	70-74
	0
	0
	0
	0
	0,09

	
	>75
	0
	0
	0
	0
	0,17

	Ulmi
	55-59
	462
	168
	0
	0
	0,06

	
	56-59
	428
	155
	0
	0
	0,06

	
	60-64
	421
	154
	0
	0
	1,19

	
	65-69
	91
	35
	0
	0
	0,54

	
	70-74
	26
	10
	0
	0
	0,11

	
	>75
	10
	4
	0
	0
	0,14

	Domnești
	55-59
	0
	0
	0
	0
	0,02

	
	56-59
	0
	0
	0
	0
	0,02

	
	60-64
	0
	0
	0
	0
	0,21

	
	65-69
	6
	3
	0
	0
	0,06

	
	70-74
	0
	0
	0
	0
	0,03

	
	>75
	0
	0
	0
	0
	0,02

	Chiajna
	55-59
	122
	106
	0
	0
	0,21

	
	56-59
	118
	102
	0
	0
	0,2

	
	60-64
	207
	180
	0
	0
	0,89

	
	65-69
	23
	20
	0
	0
	0,31

	
	70-74
	39
	34
	0
	0
	0,18

	
	>75
	9
	8
	0
	0
	0,23

	Dragomirești-Vale
	55-59
	0
	0
	0
	0
	0,38

	
	56-59
	0
	0
	0
	0
	0,33

	
	60-64
	0
	0
	0
	0
	0,69

	
	65-69
	0
	0
	0
	0
	0,24

	
	70-74
	0
	0
	0
	0
	0,11

	
	>75
	0
	0
	0
	0
	0,11

	Joița
	55-59
	0
	0
	0
	0
	0,11

	
	56-59
	0
	0
	0
	0
	0,1

	
	60-64
	0
	0
	0
	0
	1,04

	
	65-69
	0
	0
	0
	0
	0,32

	
	70-74
	0
	0
	0
	0
	0,14

	
	>75
	0
	0
	0
	0
	0,22

	Ciorogârla
	55-59
	0
	0
	0
	0
	0,21

	
	56-59
	0
	0
	0
	0
	0,2

	
	60-64
	0
	0
	0
	0
	2,24

	
	65-69
	0
	0
	0
	0
	0,56

	
	70-74
	1
	1
	0
	0
	0,23

	
	>75
	0
	0
	0
	0
	0,35

	Bucureşti Sectorul 6
	55-59
	13
	8
	0
	0
	0,001

	
	56-59
	13
	8
	0
	0
	0,001

	
	60-64
	399
	240
	0
	0
	0,09

	
	65-69
	120
	72
	0
	0
	0,16

	
	70-74
	0
	0
	0
	0
	0,12

	
	>75
	0
	0
	0
	0
	0,09



Harta de zgomot privind traficul rutier pe drumurile principale în regim Lnoapte

Conform datelor obţinute din hărţile strategice de zgomot pentru traficul rutier pe drumul principal A1_km10.600-km30.510, cod identificare RD_RO_00_245 se evidenţiază următoarele.
Tab.6 - Lnoapte
	
	Interval
	Harta de zgomot

	
	dB
	Persoane
	Locuințe
	Unități învățământ
	Spitale
	Suprafața [km2]

	Toate zonele
	45-49
	200
	63
	0
	0
	0,38

	
	50-54
	1625
	704
	0
	0
	6,65

	
	55-59
	567
	303
	0
	0
	7,63

	
	60-64
	113
	71
	0
	0
	1,99

	
	65-69
	51
	35
	0
	0
	1,1

	
	>70
	2
	1
	0
	0
	1,27

	Bolintin-Vale
	45-49
	2
	1
	0
	0
	0

	
	50-54
	50
	23
	0
	0
	0,57

	
	55-59
	10
	4
	0
	0
	0,66

	
	60-64
	0
	0
	0
	0
	0,14

	
	65-69
	0
	0
	0
	0
	0,08

	
	>70
	0
	0
	0
	0
	0,04

	Bolintin-Deal
	45-49
	73
	14
	0
	0
	0,03

	
	50-54
	449
	82
	0
	0
	1,65

	
	55-59
	0
	0
	0
	0
	1,82

	
	60-64
	0
	0
	0
	0
	0,43

	
	65-69
	0
	0
	0
	0
	0,26

	
	>70
	0
	0
	0
	0
	0,32

	Floreşti - Stoeneşti
	45-49
	0
	0
	0
	0
	0

	
	50-54
	0
	0
	0
	0
	0,37

	
	55-59
	0
	0
	0
	0
	0,57

	
	60-64
	0
	0
	0
	0
	0,12

	
	65-69
	0
	0
	0
	0
	0,07

	
	>70
	0
	0
	0
	0
	0,13

	Ulmi
	45-49
	118
	44
	0
	0
	0,01

	
	50-54
	681
	246
	0
	0
	0,62

	
	55-59
	182
	69
	0
	0
	0,99

	
	60-64
	31
	12
	0
	0
	0,25

	
	65-69
	19
	7
	0
	0
	0,07

	
	>70
	2
	1
	0
	0
	0,1

	Domnești
	45-49
	0
	0
	0
	0
	0,01

	
	50-54
	0
	0
	0
	0
	0,11

	
	55-59
	0
	0
	0
	0
	0,15

	
	60-64
	6
	3
	0
	0
	0,04

	
	65-69
	0
	0
	0
	0
	0,02

	
	>70
	0
	0
	0
	0
	0,01

	Chiajna
	45-49
	6
	5
	0
	0
	0,04

	
	50-54
	313
	272
	0
	0
	0,71

	
	55-59
	16
	13
	0
	0
	0,57

	
	60-64
	36
	31
	0
	0
	0,21

	
	65-69
	31
	28
	0
	0
	0,14

	
	>70
	0
	0
	0
	0
	0,16

	Dragomirești-Vale
	45-49
	0
	0
	0
	0
	0,2

	
	50-54
	0
	0
	0
	0
	0,62

	
	55-59
	0
	0
	0
	0
	0,51

	
	60-64
	0
	0
	0
	0
	0,14

	
	65-69
	0
	0
	0
	0
	0,09

	
	>70
	0
	0
	0
	0
	0,06

	Joița
	45-49
	0
	0
	0
	0
	0,03

	
	50-54
	0
	0
	0
	0
	0,61

	
	55-59
	0
	0
	0
	0
	0,74

	
	60-64
	0
	0
	0
	0
	0,19

	
	65-69
	0
	0
	0
	0
	0,11

	
	>70
	0
	0
	0
	0
	0,15

	Ciorogârla
	45-49
	0
	0
	0
	0
	0,05

	
	50-54
	0
	0
	0
	0
	1,37

	
	55-59
	0
	0
	0
	0
	1,44

	
	60-64
	1
	1
	0
	0
	0,32

	
	65-69
	0
	0
	0
	0
	0,19

	
	>70
	0
	0
	0
	0
	0,24

	Bucureşti Sectorul 6
	45-49
	0
	0
	0
	0
	0

	
	50-54
	133
	80
	0
	0
	0,01

	
	55-59
	359
	216
	0
	0
	0,17

	
	60-64
	40
	24
	0
	0
	0,15

	
	65-69
	0
	0
	0
	0
	0,08

	
	>70
	0
	0
	0
	0
	0,06



Pentru acest segment de drum principal nu există clădiri sensibile (unități de învățământ și spitale) expuse la niveluri de zgomot mai mari de 55 dB pentru Lzsn, respectiv 45 dB pentru Lnoapte.


[bookmark: _Toc230361142]2.6. Evaluarea numărului de persoane estimate expuse la zgomot, identificarea problemelor şi situaţiilor care necesită îmbunătăţiri

· Trafic rutier
Numărul total de persoane expuse la niveluri ce depăşesc valorile de prag de 70 dB pentru Lzsn, respectiv 60 dB pentru Lnoapte este de 110 persoane pentru Lzsn şi de 149 persoane pentru Lnoapte. Dacă ne raportăm la valorile admisibile (56 dB pentru Lzsn, respectiv 50 dB pentru Lnoapte) avem 2256 persoane expuse pentru Lzsn și 2148 persoane expuse pentru Lnoapte.

Comparativ cu situaţia înregistrată la precedenta cartare a zgomotului, aferentă anului 2016 pentru indicatorul Lzsn se constată o creștere în cei 5 ani cu 770 persoane (+44,87%) de la precedenta cartare, totuși, pentru valori ale zgomotului mai mari de 65 dB avem scăderi semnificative. Pentru Lnoapte se înregistrează o creștere în cei 5 ani cu 445 persoane (+21,64%) de la precedenta cartare, totuși, pentru aproape toate intervalele de zgomot (cu excepția 50-55 dB) avem scăderi semnificative (a se vedea tab. 7 şi tab. 8).

Tab. 7 - Numărul de persoane expuse Lzsn – situaţie comparativă 2021/2016
	Bandă dB
	55-59
	60-64
	65-69
	70-74
	> 75
	TOTAL

	Nr. de persoane HSZ 2021
	1155
	1086
	135
	91
	19
	2486

	Nr. de persoane HSZ 2016
	580
	489
	254
	249
	144
	1716

	Diferenta (2021 fata de 2016)
	575
	597
	-119
	-158
	-125
	770

	%
	99,14%
	122,09%
	-46,85%
	-63,45%
	-86,81%
	44,87%



Tab. 8 - Numărul de persoane expuse Lnoapte – situaţie comparativă 2021/2016
	Bandă dB
	45-49
	50-54
	55-59
	60-64
	65-69
	> 70
	TOTAL

	Nr. de persoane HSZ 2021
	353
	1676
	323
	81
	68
	0
	2501

	Nr. de persoane HSZ 2016
	753
	507
	359
	198
	196
	43
	2056

	Diferenta (2021 fata de 2016)
	-400
	1169
	-36
	-117
	-128
	-43
	445

	%
	-53,12%
	230,57%
	-10,03%
	-59,09%
	-65,31%
	-100,00%
	21,64%



În perioada 2016-2021 au fost montate bariere fonice pe cele 2 sensuri ale autostrăzii A1 între kilometrii 27+200 și 28+200.


[bookmark: _Toc230361143]2.7. Efectele dăunătoare ale zgomotului

a) Tipuri de efecte dăunătoare
În scopul evaluării efectelor dăunătoare, se iau în considerare următoarele:
· cardiopatiile ischemice (ischaemic heart disease – IHD) care corespund codurilor BA40-BA6Z din clasificarea internațională ICD-11 stabilită de Organizația Mondială a Sănătății;
· gradul ridicat de disconfort (high annoyance – HA);
· gradul ridicat de tulburare a somnului (high sleep disturbance – HSD).

b) Calcularea efectelor dăunătoare
Efectele dăunătoare se calculează printr-una din următoarele metode:
· riscul relativ (relative risk – RR) al unui efect dăunător definit ca

[image: Image 1]
· riscul absolut (absolute risk – AR) al unui efect dăunător definit ca
[image: Image 2]
b1) Cardiopatia ischemică (IHD)
Pentru calcularea RR, în ceea ce privește efectul dăunător al IHD și rata de incidență (i), se utilizează următoarele relații doză-efect pentru zgomotul produs de traficul rutier:

[image: Image 3]

b2) Gradul ridicat de disconfort (HA)
Pentru calcularea AR, în ceea ce privește efectul dăunător al HA, se utilizează următoarele relații doză-efect:
· pentru zgomotul produs de traficul rutier:

[image: Image 4]

b3) Gradul ridicat de tulburare a somnului (HSD)
Pentru calcularea AR, în ceea ce privește efectul dăunător al HSD, se utilizează următoarele relații doză-efect:
· pentru zgomotul produs de traficul rutier:

[image: Image 7]

c) Evaluarea efectelor dăunătoare
Expunerea populației se evaluează în mod independent pentru fiecare sursă de zgomot și efect dăunător. În cazul în care aceleași persoane sunt expuse simultan unor surse de zgomot diferite, efectele dăunătoare nu pot fi, în general, cumulate. Cu toate acestea, efectele respective pot fi comparate pentru a evalua importanța relativă a fiecărei surse de zgomot.

c1) Evaluarea pentru IHD
Pentru IHD în cazul zgomotului produs de traficul rutier, proporția cazurilor în care efectul dăunător specific apărut la populația expusă la un RR care este calculat ca fiind cauzat de zgomotul ambiant i, se calculează după cum urmează:

[image: Image 10]
unde:
· PAFx,y este partea atribuibilă populației;
· seria benzilor de zgomot j este alcătuită din benzi individuale care acoperă fiecare maxim 5 dB (de exemplu: 50-51 dB, 51-52 dB, 52-53 dB etc. sau 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB etc.);
· pj este proporția populației totale P din zona evaluată care este expusă la banda de expunere nr.j, asociată cu un anumit RR al unui efect dăunător specific RRj,x,y care se calculează cu ajutorul relațiilor descrise la punctul b), calcul realizat la valoarea centrală a fiecărei benzi de zgomot (de exemplu: în funcție de disponibilitatea datelor, la 50,5 dB pentru banda de zgomot definită între 50-51 dB sau la 52 dB pentru banda de zgomot 50-54 dB).

Pentru IHD în cazul zgomotului produs de traficul rutier, numărul total N al cazurilor de IHD (persoane afectate de efectul dăunător y; numărul de cazuri atribuibile) provocate de sursa x este:

Nx,y = PAFx,y,i * Iy * P (Formula 11)
unde:
· PAFx,y,ise calculează pentru incidența i;
· P este populația totală a zonei evaluate (suma populației din diferite benzi de zgomot).
· Iy este rata de incidență a IHD în zona evaluată, care poate fi obținută din statisticile privind sănătatea pentru regiunea sau țara în care se află zona. Pentru sectorul de drum principal A1_km10.600-km30.510, cod identificare RD_RO_00_245, la nivelul anului 2021, au fost considerate ratele de incidență pentru fiecare județ traversat: 

Tab.9 – Rate de incidență
	JUDEȚ
	INCIDENȚA (%000 loc. populație rezidentă)

	București
	476,3

	Giurgiu
	680,1

	Ilfov
	934,8


(sursa – Institutul Național de Sănătate Publică)

c2) Pentru HA și HSD în cazul zgomotului produs de traficul rutier, feroviar și aerian, numărul total N de persoane afectate de efectul dăunător y (numărul de cazuri atribuibile) cauzat de sursa de zgomot x, pentru fiecare combinație de sursă de zgomot x (traficul rutier, feroviar sau aerian) și efect dăunător y (HA, HSD) este:

[image: Image 11]
unde: 
· ARx,y este AR al efectului dăunător relevant (HA, HSD) și se determină prin formulele descrise la punctul b), fiind calculat la valoarea centrală a fiecărei benzi de zgomot (de exemplu: în funcție de disponibilitatea datelor, la 50,5 dB pentru banda de zgomot definită între 50-51 dB sau la 52 dB pentru banda de zgomot 50-54 dB);
· nj este numărul persoanelor expuse la banda de expunere nr. j.

Pentru evaluarea efectelor dăunătoare s-a utilizat softul de cartare a zgomotului SOUNDPLAN 9.1, care are integrată metodologia de calcul prezentată mai sus. Astfel, s-au introdus valorile intervalului dorit și rata de incidență a IHD pentru sectorul de drum principal, iar rezultatele au fost generate automat (a se vedea figura de mai jos). După care s-a trecut la următorul interval (+ 1dB), iar din valorile obținute s-au scăzut cele determinate anterior etc.
[image: ]
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Tab. 10 - Numărul de persoane expuse la efectele dăunătoare pentru sursa de zgomot – trafic rutier

	Banda de zgomot
	Bolintin-Vale
	Bolintin-Deal
	Ulmi
	Domnești
	Chiajna
	București S6
	TOTAL

	
	Efect dăunător
	Efect dăunător
	Efect dăunător
	Efect dăunător
	Efect dăunător
	Efect dăunător
	Efect dăunător

	
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD

	50-51
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5

	51-52
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	1
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	0
	0
	0
	1
	17

	52-53
	0
	0
	1
	0
	0
	10
	0
	0
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	22

	53-54
	0
	0
	1
	0
	0
	2
	0
	1
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	0
	0
	0
	0
	1
	22

	54-55
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	0
	0
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	0
	3
	19

	55-56
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	2
	5
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	13
	0
	4
	20

	56-57
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	5
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	9
	6

	57-58
	0
	1
	0
	0
	4
	0
	0
	7
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	12
	5

	58-59
	0
	0
	0
	0
	15
	0
	0
	11
	3
	0
	0
	0
	0
	17
	0
	0
	0
	3
	0
	43
	6

	59-60
	0
	3
	0
	0
	24
	0
	0
	22
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	51
	3

	60-61
	0
	1
	0
	0
	15
	0
	0
	31
	1
	0
	0
	0
	0
	28
	1
	0
	0
	3
	0
	75
	5

	61-62
	0
	3
	0
	0
	9
	0
	0
	28
	0
	0
	0
	1
	0
	2
	1
	0
	13
	1
	0
	55
	3

	62-63
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	18
	2
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	28
	0
	0
	49
	3

	63-64
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	2
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	20
	0
	0
	24
	2

	64-65
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	11
	0
	0
	16
	2

	65-66
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	18
	0
	0
	24
	2

	66-67
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	7
	1

	67-68
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	1

	68-69
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	1
	0
	1
	0
	0
	2
	1
	0
	10
	0
	0
	17
	2

	69-70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	1
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0

	70-71
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	1
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	1

	71-72
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	0

	72-73
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0

	73-74
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0

	74-75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0

	peste 75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	12
	0

	TOTAL
	0
	10
	3
	0
	75
	23
	0
	179
	59
	0
	2
	1
	0
	73
	25
	0
	102
	36
	0
	441
	147



Din tabelul de mai sus se observă că un număr de 441 persoane expuse la diferite niveluri ale zgomotului cauzat de traficul rutier prezintă un grad ridicat de disconfort, iar 147 au tulburări ale somnului.


[bookmark: _Toc230361144]2.8. Sinteza oficială a consultărilor publice organizate potrivit prevederilor art. 36 și art.37 din Legea 121/2019, cu modificările și completările ulterioare

La realizarea planului de acţiune pentru reducerea poluării fonice trebuie să se ţină seama şi de consultările cu populaţia. Procesul de proiectare a acţiunilor menite să combată zgomotul este un procedeu pe termen mai lung. Informarea publicului, oferă posibilitatea participării cetăţenilor la elaborarea planului de acţiune. Experienţa arată că acceptarea metodelor şi a măsurilor este mult mai mare în cazul în care cetăţenii au fost informaţi încă de la început cu privire la planul de acţiune.

Pentru informarea publicului atât hărţile de zgomot şi cele de conflict, cât şi planul de acţiune din faza de iniţiere pentru consultarea publică au fost afişate pe site-ul oficial al CNAIR SA la adresa http://www.cnadnr.ro/ secțiunea Transparență/Siguranță circulației/Hărți strategice de zgomot. În data de ......... a fost inițiată procedura de consultare publică prin postarea anunțului public la adresa ……………………….. privind elaborarea propunerii de Plan de acțiune pentru gestionarea zgomotului și a efectelor acestuia la nivelul anului 2021 pentru drumurile naționale și autostrăzile administrate de CNAIR SA și a fost pusă la dispoziția persoanelor interesate o adresă de mail dedicată consultărilor unde cei interesați au putut trimite comentarii, opinii sau întrebări până la data de …………… De asemenea, pentru informarea publicului asupra planului de acţiune a fost publicat în presa locală din data de ................ un anunţ prin care se specifică data şi locul unde va avea loc dezbaterea publică a acestor planuri, precum şi modul în care acestea pot fi consultate (a se vedea Anexa 10). În cadrul procedurii nu s-au primit observații, sugestii sau comentarii referitoare la planul de acțiune.

În data de ............. a avut loc la …………….. a CNAIR SA din bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, București, şedinţa de dezbatere publică a Planului de acţiune pentru diminuarea nivelului de zgomot pe drumurile naționale și autostrăzile administrate de CNAIR SA. La această dezbatere au participat .... persoane reprezentând direcţiile şi serviciile din cadrul CNAIR SA, elaboratorul planului, direcțiile regionale de drumuri și poduri, precum şi  Agenția pentru Protecția Mediului București, Direcția de Sănătate Publică București, mass-media şi societatea civilă (a se vedea Anexa 10). Sinteza observaţiilor primite în procesul de dezbatere publică şi a discuţiilor purtate cu ocazia şedinţei de dezbatere publică este prezentată în Anexa 10.


[bookmark: _Toc230361145]2.9. Măsuri de reducere a zgomotului deja în vigoare şi proiecte în curs de elaborare

· Trafic rutier
Începând din anul 2017 s-a trecut la implementarea măsurilor prevăzute în planul de acțiune precedent. Aceste măsuri sunt prezentate în tabelul următor.



Tab. 11  - Măsuri pentru reducerea zgomotului datorat traficului rutier – drumul principal A1_km10.600-km30.510 

	Cod unic al drumului principal


	Numele măsurii din planul de acţiune


	Cost implementare al măsurii  din planul de acţiune
(mil lei)
	Data iniţierii măsurii din planul de acţiune
(luna_an)
	Data finalizării măsurii din planul de acţiune
(luna_an)

	(informaţie obligatorie)
	(informaţie obligatorie)
	(informaţie suplimentară)
	(informaţie obligatorie)
	(informaţie obligatorie)

	1
	2
	3
	4
	5

	RD_RO_00_245
	Proiect pentru reducerea zgomotului generat de traficul rutier – montare bariere fonice:
· de la km 27+200 până la km 28+130 pe sensul spre Pitești (C1)
· de la km 27+200 până la km 28+330 pe sensul spre București (C2)
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[bookmark: _Toc230361146]2.10. Acţiuni pe care autorităţile competente intenţionează să le ia până la data de 18 iulie 2028 (5 ani de la termenul prevăzut în Legea 121/2019), inclusiv măsurile de protejare a zonelor liniştite

2.10.1 Valori de prag
Prezentul capitol conţine planul de acţiune pentru sursa de zgomot trafic rutier, sectorul de drum principal A1_km10.600-km30.510, cod de identificare RD_RO_00_245 pentru care s-au constatat depăşiri ale nivelurilor de zgomot admise de legislaţia în vigoare.

În procesul de planificare a zonelor și localităților tranzitate de drumul principal trebuie să se țină cont de rezultatele obținute la rularea hărților strategice de zgomot astfel încât  calitatea mediului în zonă să poată fi îmbunătăţită prin măsuri de schimbare a destinaţiei anumitor terenuri în Regulamentul Local de Urbanism. La fiecare actualizare a Planului Urbanistic General a fiecărei localități tranzitate trebuie avut în vedere ca în zonele expuse unui nivel ridicat al zgomotului să nu mai fie permisă construirea de locuinţe, astfel încât aceste zone să se transforme treptat în zone cu un caracter mai puţin sensibil, de exemplu administrative, comerciale şi/sau productive. 

La realizarea de noi drumuri, căi ferate, aeroporturi sau unităţi industriale, trebuie să se respecte legislaţia în vigoare astfel încât noile investiţii să fie supuse unei atente analize a impactului asupra mediului. 

· Trafic rutier

Generalităţi
Pentru traficul rutier, noile drumuri trebuie întotdeauna planificate astfel încât să nu crească numărul de locuinţe şi persoane cu disconfort provocat de zgomot. Aceasta poate include măsuri de reducere a zgomotului de‑a lungul noului drum (cum sunt barierele fonice) sau exproprierea caselor. În orice caz, proiectarea unui drum nou trebuie să aibă la bază un studiu de modelare a traficului, care să verifice diferitele scenarii şi să dovedească avantajul pe ansamblu al noului drum prin estimarea mărimii impactului asupra traficului şi a mediului (inclusiv a zgomotului şi a poluării aerului). Modelarea traficului reprezintă un instrument de planificare foarte important şi de neînlocuit. El este necesar atât pentru analiza traficului (calculul volumului traficului şi definirea originilor sale, a destinaţiilor şi legăturilor), cât şi pentru prognozarea traficului (estimarea impactului măsurilor propuse, ca de exemplu un nou drum sau introducerea unei restricţii de viteză). 

Este foarte important să se calculeze impactul măsurilor planificate înainte ca ele să fie realizate. Pentru aceasta este necesară efectuarea de studii de trafic cu soft-uri specializate de modelare a traficului rutier.

Pentru un drum principal, acțiunile care pot fi întreprinse de autoritatea responsabilă se pot încadra în următoarele domenii:
· planificarea traficului
· măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot
· măsuri de reducere a transmiterii zgomotului

Planul de acţiune
[bookmark: _Hlk218865864]Pentru drumul principal A1_km10.600-km30.510, cod de identificare RD_RO_00_245 cauza generatoare de zgomot o reprezintă valorile mari ale traficului, inclusiv ale traficului greu. 

Drumurile de viteză şi capacitate mai mare generează niveluri mai ridicate de zgomot, care afectează zone mai întinse. Aglomeraţia poate reduce vitezele în timpul zilei. Pe de altă parte, vehiculele ating deseori viteze mai mari în timpul nopţii. Există o tendinţă de creştere a traficului chiar şi în acest interval orar, în care aglomeraţia nu era atât de mare. 

Pot fi luate în considerare diferite aspecte ale zgomotului produs de traficul rutier:
· zgomotul continuu al traficului aglomerat şi zgomotul mediu sau zgomotul de fundal la care oamenii sunt expuşi, de multe ori timp îndelungat, în interiorul localităților tranzitate;
· traficul congestionat din interiorul localităților, marcat de porniri şi opriri repetate, unde sunt mai importante accelerarea vehiculelor şi zgomotele izolate precum cele produse de vehicule grele la trecerea peste denivelări.

Măsurile luate în considerare sunt măsuri şi proiecte concrete, asumate de autoritatea responsabilă. Totuşi, o imagine reală a eficienţei măsurilor se poate realiza doar în urma monitorizării acestor măsuri în timp.

Ipoteze
A. Volumul traficului rutier de pe drumul principal este cel prognozat în cadrul modelului de transport rutier elaborat de CESTRIN.
B. Autoritatea responsabilă poate interveni în orice zonă expusă la zgomot.
C. Bugetul destinat reducerii zgomotului nu este limitat, decizia privind limitarea financiară rămânând în sarcina CNAIR SA.

În continuare sunt prezentate măsurile cu impact asupra reducerii poluării fonice propuse.
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Tab. 12 – Planul de acțiune
	[bookmark: _Hlk143265682]Numele măsurii din planul de acţiune
	Numele proiectului din cadrul măsurii
	Cost implementare al măsurii  din planul de acţiune  [mil lei]
	Termen implementare
	Autoritatea responsabilă cu implementarea măsurii
	Sursa de finanțare

	Instalare bariere fonice
	Instalare bariere fonice de la km 23+180 până la km 24+505 C2
	 4,869
	12.2027 
	CNAIR
	venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse 






Aplicarea combinată a acestor măsuri şi proiecte propuse reprezintă varianta recomandată de către elaboratorul acestui plan de acţiune pentru maximizarea efectelor de reducere a zgomotului pentru sectorul de drum principal A1_km10.600-km30.510.

Tab.13 - Număr de persoane expuse la niveluri peste valoarea limită, după aplicarea măsurilor propuse - Lzsn

	Bandă dB
	55-59
	56-59
	60-64
	65-69
	70-74
	> 75

	Nr. de persoane
	1121
	884
	729
	173
	51
	16



Tab.14 - Număr de persoane expuse la niveluri peste valoarea limită, după aplicarea măsurilor propuse - Lnoapte

	Bandă dB
	45-49
	50-54
	55-59
	60-64
	65-69
	> 70

	Nr. de persoane
	897
	892
	451
	92
	49
	0



Tab.15 - Numărul de persoane expuse Lzsn – situaţie comparativă 2021/PA 2021

	Bandă dB
	55-59
	56-59
	60-64
	65-69
	70-74
	> 75

	Nr. de persoane 2021
	1155
	925
	1086
	135
	91
	19

	Nr. de persoane estimat PA 2021
	1121
	884
	729
	173
	51
	16

	Diferenţa (estimat PA 2021 faţă de 2021)
	-34
	-41
	-357
	38
	-40
	-3



Tab.16 - Numărul de clădiri sensibile expuse Lzsn – situaţie comparativă 2021/PA 2021
	Bandă dB
	55-59
	56-59
	60-64
	65-69
	70-74
	> 75

	Nr. spitale 2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nr. spitale estimat PA 2021 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Diferenţa (estimat PA 2021 - 2021)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nr. unități învățământ 2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nr. unități învățământ estimat PA 2021 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Diferenţa (estimat PA 2021 - 2021)
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Tab.17 - Numărul de persoane expuse Lnoapte – situaţie comparativă 2021/PA 2021

	Bandă dB
	45-49
	50-54
	55-59
	60-64
	65-69
	> 70

	Nr. de persoane 2021
	353
	1676
	323
	81
	68
	0

	Nr. de persoane estimat PA 2021
	897
	892
	451
	92
	49
	0

	Diferenţa (estimat PA 2021 faţă de 2021)
	544
	-784
	128
	11
	-19
	0



Tab.18 - Numărul de clădiri sensibile expuse Lnoapte – situaţie comparativă 2021/PA 2021
	Bandă dB
	45-49
	50-54
	55-59
	60-64
	65-69
	> 70

	Nr. spitale 2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nr. spitale estimat PA 2021 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Diferenţa (estimat PA 2021 - 2021)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nr. unități învățământ 2021
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Nr. unități învățământ estimat PA 2021 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Diferenţa (estimat PA 2021 - 2021)
	0
	0
	0
	0
	0
	0





Evaluare
Ţinând cont de măsurile propuse mai sus, au fost întocmite hărţi de zgomot (a se vedea anexa 6) din care au fost extrase valorile din tabelele cu numărul de persoane expuse. 

Din rezultatele de mai sus se poate constata că prin măsurile propuse se poate reduce numărul persoanelor expuse la zgomot peste valorile de prag cu 43 persoane pentru Lzsn, respectiv 8 persoane pentru Lnoapte. Dacă ne referim la limitele admisibile avem o scădere de 403 persoane pentru Lzsn, respectiv 664 persoane pentru Lnoapte.

În acele zone unde şi după aplicarea măsurilor de reducere Lzsn este mai mare de 70 dB, respectiv Lnoapte este mai mare de 60 dB propunem protecţie pasivă. Clădirile la care nivelul de zgomot este mai mare de 70 dB pentru Lzsn, respectiv mai mare de 60 dB pentru Lnoapte şi după aplicarea măsurilor de reducere trebuie trecute pe lista de priorităţi în cadrul programului de reabilitare termică şi fonică (prin utilizarea ferestrelor cu caracteristici de izolare fonică ridicată pe fațadele expuse la zgomotul provenit de la sursa trafic rutier – de exemplu ferestre cu geamuri tip „tripan”). La reabilitarea termică și fonică a clădirilor trebuie să se utilizeze ferestre de tip tripan care pot reduce nivelul zgomotului cu până la 35 dB. Pentru acest sector de drum principal nu există clădiri sensibile (spitale, respectiv unități de învățământ) expuse la valori peste limitele admisibile. 

După aplicarea măsurilor propuse prin planul de acțiune s-a determinat și numărul de persoane expuse la efectele dăunătoare cauzate de expunerea îndelungată la diferite niveluri de zgomot pentru sursa trafic rutier.



Tab. 19 - Numărul de persoane expuse la efectele dăunătoare după aplicarea planului de acțiune pentru sursa de zgomot– trafic rutier
	Banda de zgomot
	Bolintin-Vale
	Bolintin-Deal
	Ulmi
	Domnești
	Chiajna
	București S6
	TOTAL

	
	Efect dăunător
	Efect dăunător
	Efect dăunător
	Efect dăunător
	Efect dăunător
	Efect dăunător
	Efect dăunător

	
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD

	50-51
	0
	0
	1
	0
	2
	4
	0
	0
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	11

	51-52
	0
	0
	0
	0
	4
	2
	0
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	0
	1
	0
	5
	12

	52-53
	0
	1
	0
	0
	3
	1
	0
	4
	2
	0
	0
	0
	0
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	9
	6

	53-54
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	8
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	0
	0
	0
	0
	12
	9

	54-55
	0
	1
	0
	0
	5
	0
	0
	8
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	14
	7

	55-56
	0
	1
	0
	0
	6
	0
	0
	19
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	13
	0
	26
	15

	56-57
	0
	2
	0
	0
	7
	0
	0
	23
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	32
	6

	57-58
	0
	1
	0
	0
	11
	0
	0
	21
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	33
	6

	58-59
	0
	1
	0
	0
	9
	0
	0
	14
	1
	0
	0
	0
	0
	17
	0
	0
	0
	2
	0
	41
	3

	59-60
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	4
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	9
	1

	60-61
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	29
	1
	0
	0
	4
	0
	35
	5

	61-62
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	15
	0
	0
	19
	3

	62-63
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	23
	0
	0
	28
	1

	63-64
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	26
	0
	0
	28
	0

	64-65
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	11
	0
	0
	17
	1

	65-66
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	14
	0
	0
	18
	1

	66-67
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	3

	67-68
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	7
	0
	0
	9
	0

	68-69
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	2
	1
	0
	3
	0
	0
	7
	2

	69-70
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0

	70-71
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0

	71-72
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	72-73
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	73-74
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	0

	74-75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0

	peste 75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	0

	TOTAL
	0
	7
	1
	0
	54
	7
	0
	137
	22
	0
	2
	1
	0
	73
	25
	0
	101
	36
	0
	374
	92






2.10.2 Valori limită admisibile
Strategia pe termen lung a CNAIR SA în ceea ce privește poluarea fonică trebuie să fie încadrarea în limitele admisibile pentru sursa de zgomot trafic rutier. Atenția autorității publice trebuie să se îndrepte către un mai bun management al traficului rutier, dar în colaborare cu autoritățile publice locale și către o dezvoltare urbanistică echilibrată care să țină cont de rezultatele oferite de hărțile de zgomot în sensul în care să nu permită construirea de clădiri rezidențiale în zonele cu valori de trafic ridicate, dar nici amplasarea de obiective industriale și/sau comerciale care să atragă sau să genereze volume mari de trafic în zone rezidențiale situate de-a lungul sectorului de drum principal. 


[bookmark: _Toc230361147]2.11. Strategii pe termen lung

Planul de acţiune pe termen scurt (până la 18 iulie 2028, 5 ani de la termenul din Legea121/2019, cu modificările și completările ulterioare) trebuie completat cu o strategie pe termen mai lung care să ilustreze viziunea pe termen lung de reducere a zgomotului. Adesea, va deveni evident că multe din ideile dezvoltate în elaborarea planului se soluţionează mai bine într‑un termen mai îndelungat. Acest lucru este valabil în special pentru măsurile de reducere a zgomotului potenţial foarte costisitoare.

Astfel, măsurile preconizate a se realiza pe termen lung și care pot influența în sensul reducerii nivelul de zgomot generat de traficul rutier de pe sectorul de drum principal sunt prezentate în tabelul următor.



Tab. 20 – Măsuri și proiecte prevăzute a se implementa pe termen lung

	Numele măsurii din planul de acţiune
	Numele proiectului din cadrul măsurii
	Cost implementare al măsurii  din planul de acţiune  [mil lei]
	Termen implementare
	Autoritatea responsabilă cu implementarea măsurii
	Sursa de finanțare

	Izolarea fonică a clădirilor
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a clădirilor din UAT Bolintin-Vale
	n/a
	12.2032
	UAT Bolintin-Vale
CNAIR
	venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse

	Izolarea fonică a clădirilor
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a clădirilor din UAT Bolintin-Deal
	n/a
	12.2032
	UAT Bolintin-Deal
CNAIR
	venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse

	Izolarea fonică a clădirilor
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a clădirilor din UAT Ulmi
	n/a
	12.2032
	UAT Ulmi
CNAIR
	venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse

	Izolarea fonică a clădirilor
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a clădirilor din UAT Domnești
	n/a
	12.2032
	UAT Domnești
CNAIR
	venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse

	Izolarea fonică a clădirilor
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a clădirilor din UAT Chiajna
	n/a
	12.2032
	UAT Chiajna
CNAIR
	venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse

	Izolarea fonică a clădirilor
	Realizarea unui parteneriat cu autoritatea publică locală pentru izolarea fonică a clădirilor din UAT București Sector 6
	n/a
	12.2032
	UAT București Sector 6
CNAIR
	venituri proprii/buget de stat/fonduri europene/alte surse




[bookmark: _Toc230361148]2.12. Informaţii financiare (dacă sunt disponibile): bugete, evaluarea cost-eficienţă, evaluare cost-profit
Informaţiile financiare oficiale sunt cele prezentate în tabelul 11 și au fost furnizate de CNAIR SA.

În ceea ce urmează va fi prezentat costul măsurilor descrise în documentaţie. Este important de subliniat, că în faza actuală se face numai o evaluare bazată pe experienţa profesională şi pe estimările realizate în colaborare cu CNAIR SA. Costul exact al lucrărilor se va putea determina numai după executarea lucrărilor de reducere a zgomotului.

Tab. 21 – Costuri estimative
	Sursă zgomot - trafic rutier
	Cost estimativ [mil. lei]

	
	Termen scurt
	Termen lung

	Instalare bariere fonice
	4,869
	-

	Izolarea fonică a clădirilor 
	-
	n/a

	Total PA
	4,869
	n/a




2.12.1 Evaluarea cost-eficienţă şi cost-profit

Aşa cum s-a mai menţionat în cadrul acestui plan, depăşirile valorilor de prag sunt cauzate de traficul rutier. De aceea, măsurile propuse în cadrul acestui plan de acţiune au ca scop reducerea traficului rutier general.

Evaluarea financiară a măsurilor a fost făcută în cadrul sub-capitolului 2.10.1. De asemenea, în acelaşi capitol s-a făcut şi evaluarea numărului de persoane care beneficiază de efectele implementării proiectelor. In cele ce urmează se va realiza o evaluare a eficienţei acestor măsuri pe baza experienţei şi a studiilor existente pe plan internaţional.

Conform studiilor efectuate la nivel european, reducerea vitezei de circulaţie în zonele rezidenţiale la 30 km/h conduce la o reducere a nivelului de zgomot cu până la 3 dB. 

Sistemul de management al traficului contribuie la fluidizarea traficului, la reducerea considerabilă a frânărilor şi accelerărilor vehiculelor şi deci, a nivelului de zgomot. De asemenea, schimbarea suprafeţelor de rulare (covoare asfaltice cu proprietăți fonoabsorbante) poate contribui la reducerea nivelului de zgomot cu până la 5 dB (în funcţie de soluţia aleasă).

În cadrul acţiunilor întreprinse pentru reducerea zgomotului, beneficiul se poate interpreta în primul rând ca un beneficiu social extern. Astfel, numărul de persoane afectate de efectele dăunătoare prezentate în tab. 22 se estimează a se reduce cu 67 persoane pentru gradul de disconfort, respectiv 55 pentru tulburarea somnului.

La reabilitarea termică și fonică a clădirilor trebuie să se utilizeze ferestre de tip tripan care pot reduce nivelul zgomotului cu până la 35 dB.

Tab.22 - Numărul de persoane expuse la efectele dăunătoare pentru sursa de zgomot – trafic rutier
	Banda de zgomot
	Efect dăunător

	
	Ante PA
	Post PA
	Diferența

	
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD
	IHD
	HA
	HSD

	50-51
	0
	0
	5
	0
	2
	11
	0
	-2
	-6

	51-52
	0
	1
	17
	0
	5
	12
	0
	-4
	5

	52-53
	0
	0
	22
	0
	9
	6
	0
	-9
	16

	53-54
	0
	1
	22
	0
	12
	9
	0
	-11
	13

	54-55
	0
	3
	19
	0
	14
	7
	0
	-11
	12

	55-56
	0
	4
	20
	0
	26
	15
	0
	-22
	5

	56-57
	0
	9
	6
	0
	32
	6
	0
	-23
	0

	57-58
	0
	12
	5
	0
	33
	6
	0
	-21
	-1

	58-59
	0
	43
	6
	0
	41
	3
	0
	2
	3

	59-60
	0
	51
	3
	0
	9
	1
	0
	42
	2

	60-61
	0
	75
	5
	0
	35
	5
	0
	40
	0

	61-62
	0
	55
	3
	0
	19
	3
	0
	36
	0

	62-63
	0
	49
	3
	0
	28
	1
	0
	21
	2

	63-64
	0
	24
	2
	0
	28
	0
	0
	-4
	2

	64-65
	0
	16
	2
	0
	17
	1
	0
	-1
	1

	65-66
	0
	24
	2
	0
	18
	1
	0
	6
	1

	66-67
	0
	7
	1
	0
	2
	3
	0
	5
	-2

	67-68
	0
	8
	1
	0
	9
	0
	0
	-1
	1

	68-69
	0
	17
	2
	0
	7
	2
	0
	10
	0

	69-70
	0
	5
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0

	70-71
	0
	7
	1
	0
	3
	0
	0
	4
	1

	71-72
	0
	7
	0
	0
	1
	0
	0
	6
	0

	72-73
	0
	2
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0

	73-74
	0
	4
	0
	0
	6
	0
	0
	-2
	0

	74-75
	0
	5
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0

	peste 75
	0
	12
	0
	0
	7
	0
	0
	5
	0

	TOTAL
	0
	441
	147
	0
	374
	92
	0
	67
	55








2.12.2 Prioritizarea măsurilor de reducere a zgomotului

Atât în Planul de acțiune propus pe termen scurt (tabelul 12), cât și pentru măsurile prevăzute a se implementa pe termen lung (tabelul 20) au fost inserate informații referitoare la data estimată pentru finalizarea acestora. În funcție de această dată, se pot determina prioritățile CNAIR în ceea ce privește strategia de dezvoltare a rețelei de drumuri naționale și autostrăzi, inclusiv în domeniul reducerii poluării fonice.


[bookmark: _Toc230361149]2.13. Prevederi avute în vedere pentru evaluarea implementării şi rezultatelor planului de acţiune

Rezultatele implementării planului de acţiune vor putea fi evaluate la următoarea cartare a zgomotului, când se va recalcula numărul de persoane expuse la zgomot. De asemenea, după implementarea oricărui proiect de infrastructură se poate realiza o hartă de zgomot a zonei respective care se va putea compara cu harta elaborată în cadrul planului de acţiune.

Numărul persoanelor expuse la zgomot va putea fi modificat atunci când măsurile de reducere a zgomotului vor fi aplicate şi se va putea calcula schimbarea intervenită faţă de situaţia prezentă.


[bookmark: _Toc171954350][bookmark: _Toc230361150]2.14. Cerințe pentru cartarea strategică de zgomot pentru anul de bază 2026

În vederea creșterii calității hărților strategice de zgomot elaborate pentru drumurile principale, se recomandă ca autoritatea publică responsabilă să actualizeze baza de date geospațială necesară cartării zgomotului astfel încât să conțină următoarele informații la nivelul anului 2026:
a) Harta de bază în coordonatele impuse de directiva INSPIRE care să cuprindă straturile
· limita administrativă a localităților din zona de influență a drumurilor naționale și autostrăzilor administrate de CNAIR SA;
· clădiri, defalcate pe clădiri rezidențiale, clădiri administrative, industriale, comerciale, alte tipuri, unități de învățământ, spitale. Toate clădirile trebuie să aibă ca atribut înălțimea, iar clădirile rezidențiale și populația rezidentă. Dacă, în urma reabilitărilor au rezultat clădiri cu izolare fonică, acestea trebuie evidențiate separat;
· sectoarele de drum principal care să conţină denumirea şi alte atribute ca: tip acoperire, număr de benzi pe sens și caracteristicile geometrice;
· poduri și pasaje rutiere;
· bariere fonice, inclusiv caracteristicile constructive ale acestora;
· spații verzi, parcuri, lacuri și râuri, cu evidențierea zonelor liniștite declarate la precedentele cartări ale zgomotului, dacă e cazul.

b)  Date de trafic rutier:
· distribuţia pe categorii de vehicule (AT uşoare <3,5t, vehicule cu greutate medie > 3,5 t,  grele cu mai mult de 3 osii, vehicule motorizate cu 2 roți, vehicule electrice și hibrid);
· debitele orare de trafic: numărul de vehicule/oră, pentru fiecare din categoriile de vehicule de mai sus și pentru fiecare din cele 3 intervale orare (zi = 7.00-19.00, seara = 19.00-23.00 și noapte = 23.00-7.00);
· valorile vitezelor medii de deplasare ale vehiculelor pe fiecare segment omogen al sectorului de drum principal.
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